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第一章、招标公告
项目概况
桂林市民政精神病人康复中心智能安防系统项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年11月27日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-G1-990495-GXDC
项目名称：桂林市民政精神病人康复中心智能安防系统项目
预算总金额（元）：3480858.49元
采购需求：

标项名称：桂林市民政精神病人康复中心智能安防系统项目
数量：不限

预算金额（元）：3480858.49元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购智能安防系统设备1批，具体采购内容详见招标文件。

最高限价（如有）：3480858.49元

合同履约期限：具体详见招标文件。

本标项（是）接受联合体投标。

备注：/
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

时间：2026年11月06日至2026年11月27日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/线上获取。

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。

售价（元）：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年11月27日09：30（北京时间）
投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
开标时间：2026年11月27日09：30
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.投标保证金
本项目不需要缴纳投标保证金。
2.网上查询地址
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。
（7）其他政府采购规定的政策。
4.申请人的资格要求的补充说明：
（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
5.在线投标响应（电子投标）说明
（1）本项目通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密电子投标文件。投标人未按规定编制并加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》；在使用广西政府采购云平台电子交易客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。（各投标人在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。）
（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

（4）投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（5）本项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的投标人需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因投标人自身设备或网络原因造成的一切后果，由投标人自行承担。

（6）监督部门

名 称：桂林市财政局 

联系方式： 0773-2816067
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林市社会福利医院
地址：桂林市秀峰区福利路4号

项目联系人：刘老师

项目联系方式：0773-2560616
2.采购代理机构信息

名 称：广西达成咨询有限公司

地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼

项目联系人：毛崇文、梁碧云、方莹、李鹏宇、彭冬梅、杨红东、崔婧、阳泓
项目联系方式：0773-3569998、0773-2821998

广西达成咨询有限公司

2026年11月06日
第二章、采购需求

说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。

2.根据《财政部发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“●”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书【加盖投标人公章（或电子签章）】，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“●”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

3.本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告2023年第1号)的规定，采购标的中包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料【加盖投标人公章（或电子签章）】，否则投标文件作无效处理。
5.根据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，投标人必须在投标文件中提供强制性认证证书【加盖投标人公章（或电子签章）】，否则投标文件作无效处理。

6.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理；标注“★”的技术参数为重点关注的技术参数，如未能满足要求则视为负偏离，按评标标准进行评审。
7.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
8.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

一、采购需求一览表
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数要求
	单价（元）
	合价（元）

	
	19寸触摸式自助签到机
	台
	4
	1、外观设计：终端显示为竖屏设计；整体机身采用前开盖方式，可快速拆卸，方便检修维护、取票及换纸操作；底座配备高强度福马轮，支持灵活移动，滚轮具备锁定功能，锁定后可固定。
2、显示屏尺寸：≥19英寸
3、处理器要求：不低于四核
4、内存要求：≥2GB
5、外存储：≥32GB
6、操作系统：Android/OpenHarmony
7、分辨率：≥1920*1080
8、触摸参数：支持电容触摸
9、支持患者刷就诊卡/身份证/社保卡进行签到
10、支持光学扫描，可扫描一维码、二维码
11、支持患者报到后可打印报到凭条
12、音频格式：MP3/WMA/AAC
13、视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
14、工作电压：220V 50Hz
15、可实现诊间签到功能，扫描签到响应时间小于2毫秒。
16、支持打印机故障、打印机缺纸及其他配件故障自动上报至归属区域护士站/分诊台。
	6,288.49
	25,153.96

	
	吸顶喇叭(候诊呼叫系统)
	只
	19
	1、喇叭单元5寸；
2、功率大小6W；
3、定压输入110v
4、灵敏度：88db
5、频率响应：70-12KHz
	214.65
	4,078.35

	
	语音箱(候诊呼叫系统)
	台
	5
	1、扬声器输出70V/110V；
2、额定输出功率50W；
3、输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ；
4、频率响应80Hz-16KHz；
5、信噪比：>85dB
6、电源：220V-/50Hz
	3,382.85
	16,914.25

	
	门诊排队对讲主机
	套
	9
	1、分诊台软件应支持签到与不签到两种模式进入叫号队列。
2、分诊台软件应支持多科室管理，可显示当前诊区下的多个科室，并显示当前科室下的出诊医生。
3、可查看某检查项的排队信息，包含等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及患者的检查项信息，同时可为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。
4、支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等。
5、在普通号情况下，分诊台系统应支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。
6、系统应支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，可通过护士手动取消患者的延迟状态。
7、支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队。
8、系统支持拖拽排序，开启后可以手动拖动等候患者排序。
9、支持菜单设置，用户可以根据自身需要使用的功能设置分诊台菜单栏功能的显示与隐藏，方便护士便捷操作。
10、支持当前区域内发生紧急情况时（包括但不限于：“危急重症患者需转运”、“医生工作站故障”、“有人寻衅滋事”、“区域泛水”等，也支持自定义填写），可及时给门诊统计大屏或第三方对接发送求援信息请求协助。
11、支持在预检补录时录入跌倒评估状态，如：意识障碍、步态不稳、需人陪伴、协助行器、特殊术后、视力障碍等。
12、支持通过预检录入患者信息，在录入时支持通过读卡/扫描/手动输入等方式输入人员基本信息，包括但不限于：人员姓名、联系方式、身高、体重、心率、体温、血压、视力等。
13、支持分诊台替呼功能，通过护士/其他医护人员在分诊台点击下一位或呼叫按钮，代替医生端/检查室/窗口工作人员呼叫下一位人员。（供应商需提供投标产品的彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明）。
14、支持通过护士分诊台端进行跨诊区/跨诊室的转诊功能。
15、护士站须支持工作人员对排队人员赋予身份标识（军人、老人、儿童等）。
16、支持鼠标右键快捷菜单功能，适用于呼叫、优先、回退、暂停、弃号等操作。
17、支持即时提醒：支持响应“医生求援”、“医护通讯”、“设备故障”三种不同即时消息并给予分诊台使用人员不同提醒。
18、满足通过分诊台管理软件实现护士控制管辖诊区对应分诊设备（包括诊室屏、候诊大屏、签到机等）的开机、关机、开关机设置、清屏、重启、刷新等操作。
19、支持语音播报：支持直接语音和文字编辑的方式进行广播，终端自动播报发声，音质清晰洪亮；支持按次广播和时段广播，并支持广播历史内容查看。
20、分诊台应提供多种布局模式，包括但不限于：队列管理、医生管理、诊室管理，支持横屏/竖屏/分屏切换，以适配护士站不同布局。
21、医护通讯：应支持护士与医生文字/语音对讲，内置常用语快捷回复（如“患者已到诊”“需紧急会诊”）。
	5,331.67
	47,985.03

	
	软件叫号对讲器
	套
	48
	1、支持医生ID号登录； 
2、支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式；
3、支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换；
4、综合管理（供应商需提供投标产品的彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明）：
1. ★支持设置不少于四种操作的快捷键并在同一界面下调整大小样式及叫号器透明度；
2. ★自动呼叫功能：可根据科室医生需求，实现医生智能自动呼叫患者，不用医生主动鼠标点击呼叫。
3. ★支持医生与护士文字聊天功能；还支持点击选择常用语，选择之后系统会自动将选择的常用语发送给护士端，提升沟通效率；
4. ★支持医生通过“广播”功能播放一些患者注意事项等信息到当前诊室关联的终端上。
5. ★叫号器应支持以图形化界面的方式设定多队策略，允许拖动队列上下移动，并设置每个队列呼叫完成多少人数后可以呼叫下一个队列。
6. ★同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。
7. ★支持医生求援功能，当即将发生伤医事件时可通过快捷按键隐蔽触发求援，通知护士站、门办及第三方安保力量。 
8.★ 医生工作站支持展示已签到排队人员列表，包括但不限于：候诊人数、序号、姓名、性别、及预检补录信息中的血压、体温等。
9. ★医生工作站支持展示患者预问诊信息。
10. ★门诊科室可根据需求设置温馨提示，医生工作站可按照时间点设定提示内容，例如：“请您注意休息”、“请休息一分钟”等，并可在医生工作站软件弹出。
11. ★可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。
	546.56
	26,234.88

	
	叫号软件平台控制系统
	台
	1
	1、CPU：双核；CPU：主频不低于 2.2 GHz，核心数不低于 12 核 / 24 线程，三级缓存不低于 16 MB，TDP 不高于 85～105 W，支持 ECC 内存及硬件虚拟化，性能相当于或优于 Intel Xeon Silver 4214 
2.内置存储：64GB,DDR4 ECC 或 DDR5 ECC
3.数据存储：4块以上 2.4TB 10K SAS硬盘,配置RAID卡,支持 RAID 5/RAID 10
4.具备相应的网络条件和安全策略,能够与HIS服务器安全、稳定地进行数据交换
	17,726.51
	17,726.51

	
	候诊呼叫信号系统管理软件
	台
	1
	1、 系统采用B/S架构，支持Web无控件浏览及远程访问，无需客户端安装；
2、 系统应支持医院实际场景的业务信息化需求（例如公共区域大厅、电梯厅、会议室、相关科室候诊区的信息发布、科普宣教、排队展示、会议显示、直播发布、患者查询等），系统平台下应支持不低于信息发布模块、交互查询模块、IPTV直播模块、会议预约模块、分诊排队模块的扩展能力。
3、 系统应支持多院区统一管理，兼容多语言（中文/英文）、显示主题（至少2种）的切换，适配运营需求；
4、 系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列；
5、 系统应支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理；
6、 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果；
7、 系统应支持唯一IP设置：满足非真实电脑IP也可同步实现分诊台与服务端通讯，支持云桌面等场景使用，且支持一键隐藏功能；
8、 系统应支持多种叫号模式选择：如顺呼、选呼、简洁、扫描呼叫模式，以适应不同科室应用场景；
9、 系统应支持快速自定义设置诊区属性：可选择不低于7种医院场景类型（例如门诊、医技、急诊、体检、发热、药房、窗口排队等）；支持不同场景下初诊时长设置，复诊隔天天数设置，语音对讲、医护通讯、自定义描述说明功能；
10、 支持移动端及护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、扫码签到、排队队列管理等操作；
11、 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报； 
12、 系统应支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；
13、 系统应支持分诊管理服务平台角色类型划分，如分诊台管理、队列管理、终端管理、数据源管理、温馨提示、午别设置、分诊统计、页面管理等；
14、 护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作；
15、 医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能；
16、 ★系统软件能够兼容主流国产化服务器处理器、国产化服务器操作系统、国产化数据库。投标人须承诺签订合同后可在采购人选定的主流国产化软硬件环境下完成适配调试、稳定上线运行；投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的兼容性报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等材料作为支撑；
17、 为保证系统稳定性，系统应提供高可用容灾服务，支持主应用服务器故障时自动转移至备应用服务器；
18、 ★支持页面显示功能，支持多种文字显示，可以设置文字大小、字体、颜色、行背景色、透明度等参数。（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
19、★支持以图形可视化界面方式对不同身份属性患者排队优先级规则的自定义设置（顺延人数、间隔呼叫人数、首位惩罚人数等），通过鼠标拖拽可自由排序，同时可根据科室需求新增患者身份属性，设置完成可预览患者排队优先级的整体队列；（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
20、 ★支持自定义语音的个性化设置，可设置诊室门口、候诊区和分诊台呼叫的语音播报规则；支持播放声音（包括但不限于普通话女声、粤语女生、英文等，同时满足有特殊需求的医院可设置多种播放声音，例如一遍普通话一遍粤语），语音读法（数字、报文），语速（标准、较快、较慢等），重复次数设置等；支持分别设置忙时、闲时语音规则；设置完毕后可支持立即试听。（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
★21、 支持多音字维护。支持通过原本姓氏和可编辑的替换发音进行一一对应，实现姓氏语音的正确播报。（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
22、 系统支持根据终端属性选择对应的页面风格，减少维护人员的页面筛选和查找工作，选定页面风格后支持预览。
★23、 支持后台一键开启/关闭患者信息显示隐私保护功能，支持自定义隐私保护显示效果。（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
★24、支持以图形化界面的形式提供可以自定义当前号、过号、优先、回诊、复诊(隔天)、迟到、预约、门口等候、军人、军属、老人等多种类型排队人员的优先级别及穿插机制。（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
★25、 支持候诊显示功能。支持分时段候诊信息显示，支持以复诊、回诊、过号、优先、超时、预约等标注患者状态。（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）。
★26、支持在后台队列开启预留号时，分诊台可以为正在排队人员赋予预留号，方便特殊人员优先排队。（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的测试（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
★27、为了日后维护及使用便利，签订合同后投标人提供完整接口文档、二次开发API、数据库字典；质保期内持续提供软件底层技术支撑服务。仅当软件原厂商注销、破产、终止产品运营服务等极端情形出现时，中标人须向采购人开放软件源代码。投标时供应商提供针对本项的承诺函（格式自拟）。
	21,800.00
	21,800.00

	
	候诊呼叫信号系统调试
	系统
	1
	1.含与HIS对接(预装HIS交互软件集成接口及协议)
2.需要原医院HIS系统厂家配合修改软件来提供接口
	13,246.30
	13,246.30

	
	多芯软导线
	m
	225.87
	WDZ RVS-2×1.5mm2
	5.60
	1,264.87

	
	候诊呼叫信号系统管理控制系统
	套
	1
	1.CPU两颗：主频1.7GHZ、六核及以上，国产自研CPU，需通过国家安全可靠测评
2.内存：32G及以上，支持DDR4或DDR5内存2400MHZ及其以上
3.硬盘：2个500G硬盘及其以上，7200转及其以上（必要时使用双硬盘做RAID镜像），至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）
4.显卡：无特殊要求
5.USB接口：2.0接口2个，3.0接口2个
6.操作系统：选用国产服务器操作系统。操作系统需兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、X86等多种CPU架构，并兼容集群软件、虚拟化云平台、容器云、数据库管理系统、中间件等
7.运行平台：数据库基于国产操作系统和数据库进行适配或重构，采用跨平台技术方案，搭配国产Wed中间件
	27456.1
	27456.1

	
	重型管 φ20
	m
	225.87
	塑料管 PVC 重型管φ20
	13.03
	2,943.09

	
	管道凿槽及恢复
	m
	22.50
	混凝土结构 DN20
	19.70
	443.25

	
	护理对讲分机(带紧急按钮)
	套
	309
	功能要求：
1、呼叫/取消：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。
2、对讲：可与护士站主机对讲，支持音频对讲。
3、护理定位：护士按下病房分机上的“定位护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，离开时可再次按下此键解除该功能。
4、呼叫增援：可向护士站管理机发送请求增援的报警。
5、电子床头卡：支持显示患者床位号、姓名、性别、年龄、护理等级、责任医生、责任护士、入院时间、住院编号、时间、饮食注意事项、过敏、防范事项等。
硬件要求：
1、主板要求：处理器不低于双核，主频≥1.2GHZ；内存≥128MB，存储≥256MB；系统：linux；
2、屏幕要求：显示屏≥7英寸；屏幕分辨率≥1024*600；比例：16:9；亮度≥220 cd/m²；
3、触控要求：须支持电路触控屏，采用工业级触摸芯片，设备触摸屏表面为2.5D弧边设计，钢化玻璃厚度≥1.1mm，集成Touch Key物理触摸按键，支持消毒液擦拭；
4、接口要求：采用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M、设备下侧设有type-c接口，支持外接呼叫手柄，手柄设有呼叫/取消按钮，方便患者及家属使用；隐藏式整机断电重启按键：需要特定工具触发；
5、支持DC12-24V、POE（含非标）等多种供电方式；
6、内置高灵敏度全向麦克风、喇叭；
7、防静电：接触≥8KV，非接触≥20KV；
8、散热方式：铝型材散热片被动散热；
9、设备具备独立物理触摸按键；
10、内置硬件看门狗；
11、安装要求：背部纯平无凸起，金属挂板安装。
	452.51
	139,825.59

	
	医护分机
	套
	5
	功能要求：
1.需支持与床头分机实现对讲，满足医护高效沟通，提升病区协同处置能力。
2.支持跨病区一键托管床头屏，可将本病区终端统一交由其他护士站管控。
3.支持展示床位一览表及患者信息，可接入病员一览表，患者生日自动显示图标，提高患者住院体验度。
4.支持查看床位详细信息，完整展示患者基本信息、饮食、过敏史等临床关键数据，辅助诊疗决策。
5.支持定时消息广播，可按预设时间向床头分机终端下发消息。
6.支持多路不间断呼叫，呼叫信息记忆保持，任何状态下均可正常呼入，确保患者呼叫不遗漏、不阻断。
7.支持自动生成未处理事件记录，呼叫或报警未处置时在主机与分机同步提示，保障护理工作闭环。
8.支持按科室自动生成内部通讯录，可直接呼叫对讲，简化医护内部沟通流程，提高响应效率。
9.支持呼叫语音播报，床头分机呼叫时自动播报床位及房间信息，方便护士快速识别响应。
10.支持查询病区历史呼叫记录，多条件快速检索，便于护理质量追溯、考核与服务优化。
硬件要求：
1、主板要求：处理器不低于四核，内存≥2GB，存储≥16GB；系统：Android或OpenHarmony5.1.0以上；
2、屏幕要求：显示屏≥15.6英寸；屏幕分辨率≥1920*1080；比例：16:9；设备前面板采用全平面，整片钢化玻璃抗菌、抑菌，支持医用级消毒，有效降低院感风险；
3、触控要求：电容触摸屏，支持多点触控，工业级触摸芯片，触摸屏表面硬度6H，钢化玻璃厚度>1.8mm；
4、接口要求：采用全IP网络接入，RJ45接口,网口：100M；
5、终端整体一体机样式，配备听筒手柄位、鹅颈麦克风，支持高清免提通话；
6、支持DC12-24V、POE（含非标）等多种供电方式；
7、屏幕亮度、设备音量可分时段自由设置；
8、内置高灵敏度全向麦克风、喇叭；
9、防静电：接触≥8KV，非接触≥20KV；
10、内置看门狗；
11、安装要求：桌面摆放安装，摆放角度可调整。
	2,229.21
	11,146.05

	
	护士站管理主机
	套
	5
	功能要求：
1.需支持与床头分机实现对讲，满足医护高效沟通，提升病区协同处置能力。
2.支持跨病区一键托管床头屏，可将本病区终端统一交由其他护士站管控。
3.支持展示床位一览表及患者信息，可接入病员一览表，患者生日自动显示图标，提高患者住院体验度。
4.支持查看床位详细信息，完整展示患者基本信息、饮食、过敏史等临床关键数据，辅助诊疗决策。
5.支持定时消息广播，可按预设时间向床头分机终端下发消息。
6.支持多路不间断呼叫，呼叫信息记忆保持，任何状态下均可正常呼入，确保患者呼叫不遗漏、不阻断。
7.支持自动生成未处理事件记录，呼叫或报警未处置时在主机与分机同步提示，保障护理工作闭环。
8.支持按科室自动生成内部通讯录，可直接呼叫对讲，简化医护内部沟通流程，提高响应效率。
9.支持呼叫语音播报，床头分机呼叫时自动播报床位及房间信息，方便护士快速识别响应。
10.支持查询病区历史呼叫记录，多条件快速检索，便于护理质量追溯、考核与服务优化。
硬件要求：
1、主板要求：处理器不低于四核，内存≥2GB，存储≥16GB；系统：Android或OpenHarmony5.1.0以上；
2、屏幕要求：显示屏≥15.6英寸；屏幕分辨率≥1920*1080；比例：16:9；设备前面板采用全平面，整片钢化玻璃抗菌、抑菌，支持医用级消毒，有效降低院感风险；
3、触控要求：电容触摸屏，支持多点触控，工业级触摸芯片，触摸屏表面硬度6H，钢化玻璃厚度>1.8mm；
4、接口要求：采用全IP网络接入，RJ45接口,网口：100M；
5、终端整体一体机样式，配备听筒手柄位、鹅颈麦克风，支持高清免提通话；
6、支持DC12-24V、POE（含非标）等多种供电方式；
7、屏幕亮度、设备音量可分时段自由设置；
8、内置高灵敏度全向麦克风、喇叭；
9、防静电：接触≥8KV，非接触≥20KV；
10、内置看门狗；
11、安装要求：桌面摆放安装，摆放角度可调整。
	2,921.73
	14,608.65

	
	护理呼应信号系统管理软件
	套
	1
	1、基于局域网TCP/IP架构传输，可支撑全院各类终端同步并发运行，保障全院设备呼叫无卡顿、业务流转顺畅。
2、采用B/S架构，支持分级登录与安全管控，实现全院区设备、数据集中管理，支持跨网段远程运维，筑牢信息安全防线。
3、支持病区科室信息精细化管理，可新增修改病区信息、批量管控病房病床，完善病区简介配置，适配医院科室管理需求。
4、后台需具备完善权限管控体系，支持角色账号分配、权限细分管控，实现功能模块权责分明，规避操作风险。
5、支持数据库定时备份与SQL升级，故障后可快速恢复数据，保障数据完整性，满足医院数据安全与系统迭代需求。
6、支持终端设备多方式添加、批量管理与Excel导出，实现设备全生命周期管控，便于医院高效运维终端设备。
7、支持医护人员信息全流程管理，涵盖增删改查、照片上传与二维码生成，贴合医院医护人员信息化管理实际需求。
8、支持护士个性化排班管理，支持班次自定义与跨周同步，简化排班流程，适配医院护理排班工作模式。
9、支持护理项与患者体征数据自定义管控，可一键预览、按期查询体征信息，满足医院精细化护理管理需求。
10、支持患者信息批量增删改查，实现患者数据规范化管控，助力医院高效开展患者信息管理与诊疗配套工作。
11、支持护理等级自定义配置，联动智能交互看板，贴合临床护理分级标准，满足医院分级护理精准管控需求。
12、支持模板全流程管理与终端无感同步，无需重启即可更新，适配医院各类业务模板快速部署与迭代需求。
13、支持多类型素材规范化管理，涵盖宣教、提醒等各类素材，满足医院健康宣教、信息提醒等场景化应用需求。
14、支持动静字幕增删改查与终端发布管控，实现病区信息实时推送，满足医院信息公示、温馨提醒等场景需求。
15、支持设备多维度检索与状态监控，快速定位故障设备，便于医院运维排查，保障病区设备稳定运行。
16、支持多种对讲模式自定义设置，可调控通话与提示音量，满足医院医护患高清对讲、高效沟通的业务需求。
17、支持终端屏幕分时段亮度调控，夜间空床可关屏节能，贴合医院病区作息规律，实现智能化节能管控。
18、支持终端立即重启与定时重启管控，便于医院运维调试，保障终端设备长期稳定运行、降低故障发生率。
19、支持门禁密码自定义与人脸识别分类设置，管控门禁对讲录音，满足医院病区门禁安全、精细化管控需求。
20、支持呼叫数据多维度统计与导出，便于医院复盘优化服务，提升病区呼叫响应效率。
21、支持消息提醒规则自定义配置，绑定适用科室，实现系统智能提醒，满足医院临床业务闭环管控需求。
22、支持系统运维数据实时展示，涵盖终端授权、服务器运行等信息，便于医院把控系统运行状态、高效运维。
23、支持多类型接口快速对接医院平台，配置接口监控机制，适配医院现有信息系统，实现数据互联互通。
24、支持软件在线自动升级，可上传升级包完成迭代，无需线下操作，满足医院系统便捷升级、持续优化需求。
25、支持护理巡视记录生成、筛选导出与打印，便于医院追溯护理工作，落实护理巡视规范化管理要求。
26、支持医嘱项目自定义绑定与组件配置，清晰展示待办事项，贴合医院临床医嘱执行、护理工作落地需求。
	22,476.89
	22,476.89

	
	护理呼应信号系统调试
	系统
	1
	1、含与HIS对接(预装HIS交互软件集成接口及协议)
2、需要原医院HIS系统厂家配合修改软件来提供接口
	32,729.90
	32,729.90

	
	护理呼应信号系统管理控制系统（服务器操作系统软件）
	套
	1
	1.操作系统：选用国产服务器操作系统。操作系统需兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、X86等多种CPU架构，并兼容集群软件、虚拟化云平台、容器云、数据库管理系统、中间件等
2.运行平台：数据库基于国产操作系统和数据库进行适配或重构，采用跨平台技术方案，搭配国产Wed中间件
3.CPU两颗：主频1.7GHZ、六核及以上，国产自研CPU，需通过国家安全可靠测评
4.内置储存：32G及以上，支持DDR4或DDR5内存2400MHZ及其以上
5.硬盘：2个500G硬盘及其以上，7200转及其以上（必要时使用双硬盘做RAID镜像），至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）
6.显卡：无特殊要求
7.USB接口：2.0接口2个，3.0接口2个
	27465.1
	27465.1

	
	多芯软导线
	m
	5013.35
	WDZ RVS-2×1.5mm2
	6.74
	33,789.98

	
	塑料护套线
	m
	3556.35
	WDZ RVS-2×1.5mm2
	7.31
	25,996.92

	
	重型管 φ20
	m
	473.48
	塑料管 PVC重型管φ20
	13.03
	6,169.44

	
	管道凿槽及恢复
	m
	473.48
	混凝土结构 DN20
	19.70
	9,327.56

	
	低烟无卤阻燃铜芯线
	m
	32.51
	WDZ-BYJ-2.5mm2
	4.32
	140.44

	
	低烟无卤阻燃铜芯线
	m
	498.93
	WDZ-BYJ-4mm2
	5.94
	2,963.64

	
	病房门灯
	套
	103
	1、安装方式:门头上方0.1米壁装；
2、胶囊式外形，可支持3种以上颜色显示；
3、采用TCP/IP方式与门卫控制器相连。
	117.19
	12,070.57

	
	卫生间紧急呼叫按钮
	个
	103
	功能要求：
1、呼叫优先级：卫生间呼叫器为紧急呼叫所设计，通常优先级为最高，呼叫信息自动置顶显示在护士站主机首位；防水设计，壁挂式安装在病房的卫生间内，可供病人经济情况下报警
2、操作方式：支持大按键+拉绳双求救方式，操作简单、触手可及；
硬件要求：
1、采用抗菌、抑菌塑壳材料，支持医用级消毒，有效降低院感风险；
2、采用TCP/IP或总线制方式与门卫控制器连接；
3、防水等级：IP68；
4、按压按钮或拉绳发起呼叫，呼叫发出后有亮灯反馈；
5、标准86底盒安装。
	117.00
	12,051.00

	
	电源接线箱
	个
	5
	1.DC24 V6.3A
	508.38
	2,541.90

	
	信息发布服务程序
	套
	1
	1、 可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放；WEB结构软件服务程序,能统一管理着：排队叫号、自助报到软件、管理引导信息发布软件、LED屏信息发布、语音TTS管理等平台
2、 支持立体声、双声道，支持MP3,AAC,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐；
3、 图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅；
4、 每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件；
5、 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序；
6、 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理；
7、 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表；
8、 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等；
9、 支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；
★10、 支持健康宣教管理，系统后台应支持基本管理、统计功能（视频管理、分类管理、科室管理、播放量统计等）。为保证系统上线后可在规定工期时间内投入使用，系统需提供具有无版权争议的健康宣教视频不少于1000部，每部时长控制在3-6分钟，需包含病症、病因、诊断、预防等内容（本项目所提供全部健康宣教视频，须具备合法版权/使用授权，不得侵犯第三方知识产权，由此产生一切版权纠纷、赔偿责任由供应商自行承担。供应商须在投标文件中出具知识产权合规承诺函并附健康宣教节目名录列表。供应商须在合同签订后提交版权权属、授权佐证材料由采购人核验，核验不通过按违约处理）；
11、 应支持审核管理功能，支持素材、播出单、跑马灯审核。支持查看审核流程图，审核时可预览查看；
12、 审核策略管理，支持创建不同的审核策略，审核策略可绑定不同的用户组，绑定的用户组按审核策略执行播放任务和素材的审核。可任意添加审核级别，每个审核节点支持选择相应的审核管理员，每个节点可选择会签与或签。
13、 支持对设备进行远程重启、立即开屏、立即关屏、远程关机、远程音量调节、定时开关机、远程音量调节、远程亮度调节、下载限速等远程操控；
14、 实时监控功能，支持批量截图，可设置开启或关闭自动刷新，可设置自动刷新时间。
15、 素材支持设置有效期，过期的素材自动从播放任务中停止。支持素材预览、素材详细信息预览。
16、 支持添加异形显示区域，支持五角星、三角形、梯形、云形等异形区域的播放。
17、 支持跑马灯管理：需支持远程发布、停止、删除；可支持编辑修改，终端立即生效；可按持续、按周、按次播放设置；可支持自定义添加领跑图标；可支持设置跑马灯优先级（不少于7级）；可设置跑马灯播放速度和播放方向（上下左右）。支持同一页面上添加多个（不少于4个）跑马灯滚动字幕。
18、 应支持角色管理（新增、删除、修改）；可看到每个角色的行为列表；可显示角色列表的序号、角色名称、行为列表、操作；角色项有超级管理员、系统模块、基础模块、信息发布、业务模块；角色列表支持分页显示。
	11,576.89
	11,576.89

	
	架空层弱电房配电箱-1AT-RD
	台
	1
	1.箱内元器件按系统图配置
2.安装方式:距地1.2米壁装
3.含PDU防雷插座
	3,036.65
	3,036.65

	
	安防电源切换箱AT-AF
	台
	1
	1.箱内元器件系统图配置
2.安装方式:距地1.2米壁装
3.含PDU防雷插座
	3,581.65
	3,581.65

	
	24芯分纤箱
	台
	7
	1.壁挂（参考尺寸H*W*D）370*290*75含满配光纤适配器、熔纤盘。尾纤及光纤熔纤
	344.69
	2,412.83

	
	288芯ODF配线柜
	台
	1
	1.288芯ODF配线架（参考尺寸W*H*D）600*2000*600mm，含满配光纤适配器、熔纤盘、尾纤及对应熔纤
	2,787.03
	2,787.03

	
	重型管 φ25
	m
	50.16
	砖、混凝土结构暗配 塑料管 重型管φ25
	14.65
	734.84

	
	重型管 φ40
	m
	20.00
	砖、混凝土结构暗配 塑料管 重型管φ40
	19.31
	386.20

	
	薄壁钢管 JDG40
	m
	3.00
	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG40
	28.02
	84.06

	
	管道凿槽及恢复
	m
	50.16
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25
	11.88
	595.90

	
	管道凿槽及恢复
	m
	20.00
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN40
	14.50
	290.00

	
	铜芯电力电缆WDZ-YJY-3x4
	m
	57.16
	WDZ-YJY-3x4mm²
	18.18
	1,039.17

	
	五芯铜芯电力电缆
	m
	20.00
	WDZ-YJV-5*6mm²
	50.12
	1,002.40

	
	塑料护套线
	m
	69.98
	WDZ-RVVP-4×1.0mm2（五方通话线）
	8.75
	612.33

	
	光纤熔接
	芯
	204
	光纤连接 熔接法 单模
	48.68
	9,930.72

	
	桥架
	m
	20.00
	钢制槽式桥架 MR (200+100)x100
	91.97
	1,839.40

	
	桥架
	m
	7.90
	钢制槽式桥架 MR 100x100
	56.44
	445.88

	
	桥架
	m
	63.41
	钢制槽式桥架 MR 100x50
	49.07
	3,111.53

	
	支撑架
	kg
	185.28
	桥架支撑架
1.成品桥架，含刷漆
	14.61
	2,706.94

	
	六类非屏蔽IP网络电视数据单口插座
	个
	118
	六类非屏蔽IP网络电视数据单口插座 
1.安装方式:86盒安装参照各相关设备安装高度
	50.23
	5,927.14

	
	六类非屏蔽内网数据单口插座
	个
	138
	六类非屏蔽内网数据单口插座 
1.安装方式:暗装距地0.3米(以现场已实施底盒为准)
	63.02
	8,696.76

	
	六类非屏蔽外网数据+语音双口插座
	个
	26
	六类非屏蔽外网数据+语音双口插座
1.安装方式:86盒安装参照各相关设备安装高度
	95.48
	2,482.48

	
	六类非屏蔽信息发布数据单口插座
	个
	65
	六类非屏蔽信息发布数据单口插座
1.安装方式:暗装距地0.3米(以现场已实施底盒为准)
	63.02
	4,096.30

	
	六类非屏蔽语音单口插座
	个
	78
	六类非屏蔽语音单口插座
1.安装方式:暗装距地0.3米(以现场已实施底盒为准)
	53.18
	4,148.04

	
	单相暗插座
	套
	69
	单相暗插座 10A 5孔
1.安装方式:86盒安装参照各相关设备安装高度
	36.78
	2,537.82

	
	12U标准网络器机柜
	台
	5
	12U标准网络器机柜
1.安装方式:距地1.2米壁装
2.规格:外形尺寸 650*500*450(宽*深*高)mm
	670.68
	3,353.40

	
	9U标准网络壁挂机柜
	台
	8
	9U标准网络壁挂机柜
1.安装方式:距地1.2米壁装
2.规格:网络机柜高*宽*深(500*500*450)mm
	599.83
	4,798.64

	
	15U标准网络壁挂机柜
	台
	2
	15U标准网络壁挂机柜
1.安装方式:距地1.2米壁装
2.规格:网络机柜高*宽*深(800*500*450)mm
	779.68
	1,559.36

	
	24U标准网络壁挂机柜
	台
	6
	24U标准网络壁挂机柜
1.安装方式:距地1.2米壁装
2.规格:网络机柜高*宽*深(1200*500*450)mm
	1,242.93
	7,457.58

	
	42U标准网络壁挂机柜
	台
	1
	42U标准网络壁挂机柜
1.安装方式:距地1.2米壁装
2.规格:网络机柜高*宽*深(600*600*2000)mm
	3,226.73
	3,226.73

	
	双绞线缆测试
	链路
	5
	双绞线缆测试
1.结算需提供相关测试报告
	13.29
	66.45

	
	光纤测试
	链路
	2
	光纤测试
1.验收时需提供相关测试报告
	30.57
	61.14

	
	40G光纤模块
	台
	8
	1.
40G LR4光模块，QSFP+封装，LC接口，波长1264nm-1337nm，需配套单模光纤使用，最大传输距离为10Km
	716.34
	5,730.72

	
	10G光纤模块
	台
	22
	1.
万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	462.15
	10,167.30

	
	1000BASE光纤模块
	台
	18
	1.
1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	520.14
	9,362.52

	
	汇聚交换机
	台
	2
	1.
支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
2.
配置可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
3.
配置5米40G堆叠线缆；
4.
交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥570Mpps；
5.
★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告证明材料。
6.
★支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告证明材料；
7.
支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
8.
支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
9.
支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
10.
★设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作，投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告证明材料；
11.
支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
12.
要求所投产品具备节能环保设计，设备满负荷功耗≤70W；
	12,090.28
	24,180.56

	
	汇聚交换机
（24口千兆核心汇聚交换机（网管型））
	台
	1
	1.
固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
2.
交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
3.
设备MAC地址≥16K；
4.
支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.
支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.
支持RSTP/MSTP；
7.
支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.
★支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告证明材料；
9.
产品支持sFlow网络监测技术；
10.
支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.
要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
12.
符合国家低碳环保等政策要求，支持节能技术；
13.
所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议；
14.
设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；
	2,401.82
	2,401.82

	
	24口千兆接入交换机
	台
	1
	1.
固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个
2.
交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.
设备MAC地址≥16K；
4.
支持IPV4/IPV6静态路由；
5.
为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计；
6.
支持生成树协议STP，RSTP和MSTP

，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
7.
支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
8.
支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
9.
★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
10.
设备自带云管理功能，配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒；
	2,401.82
	2,401.82

	
	48口千兆接入交换机
	台
	2
	1.
固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个
2.
交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.
设备MAC地址≥16K；
4.
支持IPV4/IPV6静态路由；
5.
为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计；
6.
支持生成树协议STP、RSTP、MSTP 协议，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
7.
支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
8.
支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
9.
★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，（投标文件中须提供包含但不限于出具国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告、或者厂家承诺，或者技术功能截图，或官方网络截图等证明文件作为佐证材料）；
10.
设备自带云管理功能，配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒；
	4,712.62
	9,425.24

	
	24口千兆核心汇聚交换机(网管型)
	台
	1
	1.
固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
2.
交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
3.
设备MAC地址≥16K；
4.
支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.
支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.
支持RSTP/MSTP；
7.
支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
★8.
支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料；
9.
产品支持sFlow网络监测技术；
10.
支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.
要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
12.
符合国家低碳环保等政策要求，支持节能技术；
13.
所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议；
14.
设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；
	4,621.94
	4,621.94

	
	16口千兆接入POE交换机
	台
	2
	1.
固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；
2.
要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；
3.
交换容量≥432Gbps，包转发率≥92Mpps；
4.
支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观；
5.
要求设备采用静音设计；
★6.
为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的第三方检测机构出具的IK防护等级测试报告证明。
7.
所投产品采用金属外壳和金属网口设计；
8.
支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）；
9.
支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
10.
支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
11.
符合国家低碳环保等政策要求，支持节能技术，提供官网相关截图证明。
12.
支持生成树协议STP、RSTP、MSTP，快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡；
	1,170.12
	2,340.24

	
	24口千兆接入POE交换机
	台
	7
	1.
固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
2.
交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.
设备MAC地址≥16K
4.
支持IPV4/IPV6静态路由
5.
投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
6.
为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计；
7.
支持生成树协议STP、RSTP、MSTP，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
8.
支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
	2,532.62
	17,728.34

	
	48口千兆接入POE交换机
	台
	8
	1.
固化10/100/1000M以太网端口≥48，1G/10G SFP+光接口≥4，支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥400W；
2.
支持IPV4/IPV6路由；
3.
交换容量≥672Gbps，转发性能≥200Mpps；
4.
持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能；
5.
产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
6.
支持生成树协议STP、RSTP、MSTP；
7.
配置标准USB接口，支持U盘升级
8.
支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
9.
产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
10.
支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
	3,986.05
	31,888.40

	
	一体化UPS电池柜
	台
	1
	1.容量：三进三出10KVA UPS主机 备电1小时
	14,899.43
	14,899.43

	
	一体化UPS电池柜
	台
	1
	1.容量：三进三出15KVA UPS主机 备电1小时
	19,745.71
	19,745.71

	
	网络整合调试
	项
	1
	1.含内外网调试
	—
	—

	
	薄壁钢管 JDG20
	m
	456.05
	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG20
	25.31
	11,542.63

	
	薄壁钢管 JDG20
	m
	336.20
	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG20
	21.39
	7,191.32

	
	双绞线缆CAT6-UTP
	m
	3192.92
	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 CAT6-UTP
1.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接
	4.55
	14,527.79

	
	双绞线缆CAT6-UTP
	m
	12517.76
	双绞线缆 线槽内布放 线缆≤4对 CAT6-UTP
1.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接
	4.71
	58,958.65

	
	跳线
	条
	1226
	2米六类非屏蔽跳线
1.规格：性能超过ANSI/TIA-568-C.2标准制造精确以确保稳定的电气性能线规24AWG/7 支持ROTA  6类解决方案2米,含端头,成品跳线,低烟无卤多重颜色可选
	30.00
	36,780.00

	
	六类非屏蔽模块
	个
	429
	六类非屏蔽模块
1.规格：性能符合现行国家六类标准T568A和T568B布线通用标签高强度防火塑料,提供最少750次重复插拔自带防尘盖设计风格工作温度:-10至60℃阻燃性能符合现行国家认证标准。    
	20.13
	8,635.77

	
	RJ45/RJ11插头
	个
	432
	跳线 RJ45、RJ11接头
1.网线直连终端无线AP
	12.65
	5,464.80

	
	3米LC-LC单模光纤双芯跳线
	条
	82
	3米LC-LC单模光纤双芯跳线
1.双芯光纤跳线高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头3米,含端头,成品跳线,低烟无卤类型可供选择:单模颜色:三种颜色可选符合YD/T 987(ST)、YD/T 1272.1(LC)、YD/T
2.3(SC)、YD/T 1272.4(FC)标准3D干涉测试:通过顶点偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(Fiber Height)测试
	67.17
	5,507.94

	
	24口六类配线架(含六类模块)
	架
	45
	24口六类配线架(含六类模块)
1.型号、规格:性能符合现行国家标准背部具有利于理线的金属化支撑架支持6类非屏蔽解决方案端口数量:24口/48口用于19〞标准机柜高度1U/24口  2U/48
	783.43
	35,254.35

	
	24口光纤配线架
	架
	12
	24口光纤配线架
1.型号、规格:灵活的连接器前面板,用来固定连接耦合器适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接保护光纤避免尘土和其它损害,保护用户投资铝合金材质,方便安装锁扣式设计,方便安装固定式设计风格自带24芯熔接盘,更好保护光纤端接19"机柜式安装符合YD/T 778标准
	574.06
	6,888.72

	
	12口光纤配线架
	架
	8
	12口光纤配线架
1.型号、规格:灵活的连接器前面板,用来固定连接耦合器适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接保护光纤避免尘土和其它损害,保护用户投资铝合金材质,方便安装锁扣式设计,方便安装固定式设计风格自带24芯熔接盘,更好保护光纤端接19"机柜式安装符合YD/T 778标准
	356.98
	2,855.84

	
	配线架
	架
	9
	6口光纤配线架(双工)
1.型号、规格:灵活的连接器前面板,用来固定连接耦合器适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接保护光纤避免尘土和其它损害,保护用户投资铝合金材质,方便安装锁扣式设计,方便安装固定式设计风格自带24芯熔接盘,更好保护光纤端接19"机柜式安装符合YD/T 778标准
	286.13
	2,575.17

	
	配线架
	架
	79
	理线架
1.金属设计，承载强度高方便线缆整理与超五类或六类数据配线架搭配使用，用于19标准机柜，高度1U
	371.32
	29,334.28

	
	LC光纤耦合器(双工)
	个
	288
	LC光纤耦合器(双工)
1.适用于单模和多模应配对使用并安装在光纤连接面板上采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管高精度机械尺寸低插入损耗良好的接插能力兼容性好符合YD/T 1272.1标准
	55.34
	15,937.92

	
	1米LC单模尾纤
	条
	288
	1米LC单模尾纤
1.规格:单芯光纤尾纤高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头卓越的传输特性1米,含端头,低烟无卤类型可供选择:单模颜色:三种颜色可选符合YD/T987(ST)、YD/T1272.1(LC)、YD/T 1272.3(SC)、YD/T 1272.4(FC)标准3D干涉测试:通过顶点偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(Fiber Height)测试
	31.77
	9,149.76

	
	接线盒 86型
	个
	68
	暗装 接线盒 86型
	9.60
	652.80

	
	RJ45-RJ11跳线
	条
	94
	RJ45-RJ11跳线（2米）
	30.00
	2,820.00

	
	中型X光安检机
	台
	1
	1.通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）
2.传送带高度：≥600mm，电源：220VAC(-15%~±10%)  50±3Hz
3.工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)
4.功耗：≤0.8kW，管电压：80kV，管电流：0.6mA
5.X射线冷却/工作周期：油冷/连续
6.设备具有≥3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个
7.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求
8.图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制
9.缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍
10.保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。
11.绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。
12.泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。
13.图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存
14.设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞 7、剪刀
15.设备在0.2m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.160mm（AWG34）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径1mm ；
16.在0.2m/s速度下，单次检查剂量应小于等于5μGy
17.故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
18.故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
19.用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
20.智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
21.事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
22.灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
23.超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
24.一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。
25.图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB
26.导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出
27.图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5
28.包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
29.危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
30.主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可以对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。
31.当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。
32.设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
33.设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。
	52,584.35
	52,584.35

	
	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃含五金)
	㎡
	27.00
	铝合金推拉门安装
1.门框规格:2mm厚门框，90系列铝合金推拉门
2.五金种类规格:5+6+5中空钢化玻璃
	507.81
	13,710.87

	
	门禁管理软件
	套
	1
	1、支持添加人员时直接录入基本信息、正面免冠照片、指纹、卡片信息、权限配置。
2、权限配置时，支持按区域或从设备分组选择设备点位，包括门禁、可视对讲、梯控。
3、支持添加人员时同时添加该人所属车辆以及配置车辆通行权限。
4、支持查看录入的人员信息，包括姓名、证件类型、证件号码、工号、车牌号码、手机号码、 所属组织、人员分组、生物特征、持卡数量、性别、拼音、生效日期、失效日期、出生日期、证件有效期等字段。
5、支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。
6、支持胁迫卡、超级用户、限制出入名单、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用配置。
7、支持人员出入实时事件投屏、门禁设备图上监控。
8、支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。
9、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。
10、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。
11、支持人员通行记录区分：内部人员、陌生人员（访客）。
12、支持设置门禁权限为长期有效，权限时间可精确到秒；可对门禁权限进行手动冻结、解冻；支持开启自动清理一定时间范围内未使用的门禁权限功能。
13、支持按人员属性生成人员分组，人员属性可配置；支持在组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按组织、按人员分组维度配置的权限。
14、支持对非管理员用户控制操作按钮权限进行设置，包括初始化下发、冻结/解冻等按钮。
15、具有权限过期删除记录开关，开启后可自动删除过期权限，并支持配置超期清理，默认删除超过7天的记录，开启后在已删除配置记录界面可展示已删除记录。
16、支持胁迫卡、超级用户、限制出入名单、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用配置；支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持查看和导出人员通道专属事件，包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越、通行超时事件。
17、具有继承上级组织权限开关设置选项，开启后，新增组织时自动继承父级组织配置的权限，删除父级组织权限时，同步删除该组织子级组织权限。
18、支持在权限任务中心中查看下发进度，包括正在计算设备数、正在下发设备数、当前下发进度、当前下发速度(个/分钟)、剩余下发时间。
19、支持查询通行事件，支持查看门禁、梯控、可视对讲事件，并支持自动或手动同步缺失事件操作，可查询人员出入事件和设备事件。
20、支持按组织、设备、设备分组、人员、人员分组、规则≥6种方式进行通行权限配置。
	33,092.08
	33,092.08

	
	出门按钮
	套
	18
	1、具有常开接口(NO/COM)，按钮按下后导通。
2、最大耐电流≥1.25A，电压≥250V。
3、★选择机械强度薄弱面向上，在中央放一直径≥136mm的钢质半球，球面朝下(相当于施加≥48N的作用力)，作用时间≥60s，外壳不产生永久变形及损坏（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
4、适合埋入式电器盒使用。
5、尺寸：86*86mm。
	45.16
	812.88

	
	薄壁钢管 JDG25
	m
	1094.37
	薄壁钢管 JDG25
	22.70
	24,842.20

	
	塑料护套线
	m
	393.98
	WDZ RVV-2×1.0mm2
	5.30
	2,088.09

	
	塑料护套线
	m
	1217.07
	WDZ RVV-2×1.0mm2
	5.83
	7,095.52

	
	多芯软导线
	m
	219.75
	WDZ RVV-4×1.0mm2
	9.98
	2,193.11

	
	塑料护套线
	m
	312.04
	WDZ RVV-4×1.0mm2
	9.48
	2,958.14

	
	塑料护套线
	m
	190.57
	WDZ RVVSP-2×1.0mm2
	5.82
	1,109.12

	
	塑料护套线
	m
	1158.62
	WDZ RVVSP-2×1.0mm2
	6.35
	7,357.24

	
	双绞线缆CAT6-UTP
	m
	190.57
	双绞线缆CAT6-UTP
	4.55
	867.09

	
	双绞线缆CAT6-UTP
	m
	1158.62
	双绞线缆CAT6-UTP
	4.71
	5,457.10

	
	单门磁力锁
	台
	11
	1、铝外壳，阳极硬化处理。
2、最大静态直线拉力：≥230kg。
3、具有开锁状态/上锁状态指示灯。
4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。
	216.91
	2,386.01

	
	双门磁力锁
	台
	36
	1、铝外壳，阳极硬化处理。
2、最大静态直线拉力：≥230kg*2。
3、具有开锁状态/上锁状态指示灯。
4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。
	323.01
	11,628.36

	
	双门禁控制器
	台
	3
	1、采用32位高速处理器，TCP/IP通讯方式。
2、支持RS485接口和韦根接口读卡器的同时接入；韦根格式支持W26、W34等多种格式。
3、支持长度为≥20位数字的卡号识别和存储。
4、支持存储≥10万笔合法卡，≥20万笔刷卡记录。
5、支持普通卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。
6、支持≥500组认证码，可直接输入认证码开门。
7、支持≥256个计划模板、≥128个周计划、≥512个假日计划，64个假日组。
8、支持多门互锁、反潜回、首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门等高级功能。
9、支持读卡器防拆报警、门打开超时、认证失败超次报警、门异常打开报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警等多种报警机制。
10、内置消防联动继电器，支持消防联动功能，可输入开关量消防信号联动断锁电。
11、内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。
12、支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存。
13、支持在线升级功能。
14、支持看门狗检测功能。
15、具有≥4个RS485读卡器、≥4个Wiegand读卡器、≥2个门磁、≥2个开门按钮、≥5个事件输入、≥1个消防、≥1个防拆、≥2个开门继电器、≥4个报警继电器接口、带消防联动继电器接口。
16、内置≥100W电源输出。
	2,054.14
	6,162.42

	
	四门门禁控制器
	台
	12
	1、采用32位高速处理器，TCP/IP通讯方式。
2、支持RS485接口和韦根接口读卡器的同时接入；韦根格式支持W26、W34等多种格式。
3、支持长度为≥20位数字的卡号识别和存储。
4、支持存储≥10万笔合法卡，≥20万笔刷卡记录。
5、支持普通卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。
6、支持≥500组认证码，可直接输入认证码开门。
7、支持≥256个计划模板、≥128个周计划、≥512个假日计划，64个假日组。
8、支持多门互锁、反潜回、首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门等高级功能。
9、支持读卡器防拆报警、门打开超时、认证失败超次报警、门异常打开报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警等多种报警机制。
10、内置消防联动继电器，支持消防联动功能，可输入开关量消防信号联动断锁电。
11、内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。
12、支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存。
13、支持在线升级功能。
14、支持看门狗检测功能。
15、具有≥8个RS485读卡器、≥4个Wiegand读卡器、≥4个门磁、≥4个开门按钮、≥3个事件输入、≥1个消防、≥1个防拆、≥4个开门继电器、≥4个报警继电器接口、带消防联动继电器接口。
16、内置≥100W电源输出。
	2,853.52
	34,242.24

	
	人脸采集器
	台
	1
	1、嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。
2、采用高清双目宽动态相机（≥1个可见光摄像头，≥1个红外摄像头），最大分辨率：≥1920×1080，有照片视频防假功能。
3、≥3.5英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480。
4、本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记。
5、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）。
6、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信。
7、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。
	747.66
	747.66

	
	发卡器
	套
	1
	1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡。
2、具有≥2个PSAM卡座。
3、具有USB接口。
	673.66
	673.66

	
	带密码按键式读卡器
	台
	15
	1、认证方式：刷卡、密码。
2、读卡频率：约13.56MHz。
3、可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号。
4、按键方式：触摸按键。
5、通讯方式：RS485+Wiegand。
6、安装方式：预埋120或86底盒安装。
	437.06
	6,555.90

	
	门口机
	台
	45
	1、≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕最大亮度≥300cd/m2。
2、配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。
3、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络。
4、采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持≥5人同时识别），支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。
▲5、人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m。
6、支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。
7、支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。
8、支持人脸在画面内持续动态监测。
9、支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。
10、支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证。
11、支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别。
12、支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作。
13、支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块支持身份证识读（人证比对），扩展模块支持热插拔连接。
14、设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式。
15、支持通过https协议传输数据，采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息，脱敏显示功能应能开启和关闭。
16、认证方式：支持人脸验证、屏下卡片识读（支持IC卡、NFC、身份证序列号）、密码，支持人脸、卡片、密码的独立凭证，具有两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读；人脸验证+密码识读；凭证卡识读+密码识读；具有三种凭证的复合认证方式。
17、能在管理中心远程视频预览；能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。
18、支持待机画面、通话背景图片的自定义配置；预览框画面、时间控件的自定义配置（位置、大小、样式），支持二维码、呼叫、密码的按钮控件自定义设置（位置、大小、样式）；支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）。
19、硬件接口：≥1个LAN接口、≥1个RS485接口、≥1个韦根接口、≥1个USB接口、≥1个门锁I/O输出、≥1个门磁I/O输入、≥1个开门按钮I/O输入、≥1个报警I/O输出（常开、常闭各1路）、≥2个报警I/O输入、≥1个机械防拆开关、≥1个SD卡插槽。
20、外壳防护等级≥IP66，结构后壳防破坏能力≥IK07；屏幕防破坏能力≥IK04。
	3,488.13
	156,965.85

	
	管理平台软件
	套
	1
	▲1、平台支持部署在欧拉操作系统、银河麒麟操作系统等环境中。
2、支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等。
▲3、支持人大金仓数据库、关系型数据库(NovDB)、东方通、金蝶、宝兰德、中创中间件等。
4、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。
5、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。
6、软件授权≥500路视频。
▲7、支持设置接入SDK、ONVIF、GB/T28181等协议的设备。
8、支持监控点的批量迁移。
9、支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。
10、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。
11、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。
12、支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。
13、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。
14、预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。
15、支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定。
16、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。
17、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。
18、支持电视墙场景管理和场景切换，支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙。
19、★拖拽式无代码/低代码设计：支持可视化画布，支持栅格、弹性、分栏、Tab标签、折叠面板等多种布局方式，用户可通过拖拽组件快速构建页面；模板库与快速生成：内置多种业务模板（如看板、工作台、报表等），支持一键生成标准界面；多元化触发机制：支持组件生命周期（加载、显示、销毁）、用户交互事件（点击、值变化），支持基于数据状态的条件判断，实现“若条件A成立，则执行动作B”的自动化流程（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
20、★支持通过拖拽方式快速配置界面，生成适用于PC端与移动端的表单填写、数据列表展示类应用；支持对已配置表单应用中列表操作按钮进行权限控制，可按组织、角色、人员或接口方式进行精细化权限管理（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
21、★支持整体主题风格切换，内置蓝白、绿白、橙白主题，并支持通过门户资源包扩展行业特色主题；支持首页卡片式布局的开启与关闭，支持底部功能菜单消息，待办功能的开启与关闭；支持自定义开发并配置门户导航部件（如搜索部件、待办消息部件）（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
22、监控点最多管理容量为≥100000路；支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；支持视频码流叠加水印配置，水印内容包括用户名、IP地址、MAC地址及自定义文本；支持自定义水印倾斜角度与透明度，密度可选高、中、低三档。
	74,700.17
	74,700.17

	
	海螺型网络摄像机IP
	台
	98
	1.海螺型网络摄像机支持输出分辨率不小于2560×1440
2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
3.★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
4.★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
▲5.最低照度：彩色：0.0005 Lux
6.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
8.★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
9.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
▲10.支持DC12V供电。
▲11.内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器
▲12.光圈≥F1.0
13.支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
14.支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间
15.★在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）
16.支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
17.支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别人、车、其他）、在视场中的位置。
	523.42
	51,295.16

	
	海螺型网络摄像机
	台
	43
	1.海螺型网络摄像机支持输出分辨率不小于2560×440
2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
3.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
4.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
5.最低照度：彩色：0.0005 Lux
6.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
8.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
9.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
10.支持DC12V供电。
11.内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器
12.光圈≥F1.0
13.支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
14.支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间
15.在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％
16.支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
17.支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别人、车、其他）、在视场中的位置。
	523.42
	22,507.06

	
	室内红外彩色固定枪式网络摄像机
	台
	6
	1、≥400万像素筒型≥1/1.8" 传感器摄像机。
2、最低照度：彩色≤0.0005 Lux。
3、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。
4、★支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间，支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
▲5、可通过浏览器或客户端开启白光补光。
6、在低照环境下，开启补光灯，可识别距离30m处人体轮廓。
7、内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
8、★支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
9、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
10、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
11、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
12、★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
13、支持DC12V或POE供电，≥IP67防尘防水设计，内置麦克风&扬声器支持语音对讲。
	763.22
	4,579.32

	
	红外彩色电梯网络摄像机
	台
	4
	1、具有≥200万像素 CMOS传感器，主码流≥1920×1080@25fps。
2、最低照度彩色≤0.002lx，黑白≤0.001lx，灰度等级不小于11级。
3、红外补光距离≥10米，支持水平调节角度：≥-15°~15°，垂直调节角度：≥0°~75°。
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，信噪比不小于55dB，支持不小于120dB宽动态。
5、具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。
6、摄像机靶面尺寸≥1/2.7英寸，≥1个麦克风、≥1个扬声器。
7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
8、支持多边形电瓶车检测区域，并可实时统计区域中的电瓶车数量及位置；可设置报警触发条件，满足条件时，可触发报警信息；当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警。
9、★内置 ToF 传感器，可通过浏览器设置遮挡报警距离、时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离设备的距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
10、★具有电梯内危险物品检测功能，当检测到煤气罐、电瓶进入电梯内时，可触发声光报警、上传中心、上传云服务器、上传FTP/SD卡/NAS、发送邮件、联动报警输出（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
11、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。。
12、检测到电瓶车车身的30~50%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警。
13、★可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
14、支持本地SD卡存储，支持≥256G，支持DC12V和POE供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
15、防暴等级≥IK08，具备≥1对报警输入/输出接口，≥1个RJ45。
	908.19
	3,632.76

	
	电梯摄像机电源
	台
	2
	1、≥AC170V~240V输入，50Hz/60Hz。
2、≥DC12V/1A输出。
3、≥±5%负载调整率。 
4、≥200mVp-p纹波/噪声。
5、≥12W输出功率。
6、国标输入接口。
7、输出接口：圆口约ø5.5×2.1×10mm。
8、线长：输入≥350mm,输出≥800mm。
	63.71
	127.42

	
	光纤收发器(发送端)
	台
	1
	1、≥1个千兆RJ45、≥1个千兆FC（或SC）光口导轨式千兆光纤收发器。
2、光纤类型：单模单纤。
3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准。
4、存储转发交换方式。
5、交换容量：≥4Gbps、包转发率：≥2.98Mpps。
6、发射功率：≥-6~-1dB。
7、接收灵敏度：≥-21dB。
8、传输距离：≥0~20公里。
9、浪涌防护：≥4KV。
10、防护等级：≥IP40。
11、操作温度：≥-30~70 ˚C。
12、金属材质外壳。
	610.40
	610.40

	
	光纤收发器(接收端)
	台
	1
	1、≥1个千兆RJ45、≥1个千兆FC（或SC）光口导轨式千兆光纤收发器。
2、光纤类型：单模单纤。
3、支持现行国家网络标准。
4、存储转发交换方式。
5、交换容量：≥4Gbps、包转发率：≥2.98Mpps。
6、发射功率：≥-9~-1dB。
7、接收灵敏度：≥-21dB。
8、传输距离：≥0~20公里。
9、浪涌防护：≥4KV。
10、防护等级：≥IP40。
11、操作温度：≥-30~70 ˚C。
12、金属材质外壳。
	610.40
	610.40

	
	监控无线网桥
	台
	4
	1、≥100米双网口电梯网桥，成对包装，免配置。
2、≥2个百兆电口。
3、无线传输距离≥100m。
4、水平天线角度≥60°,垂直天线角度≥50°。
5、支持VLAN,支持WiFi热点。
6、无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2 × 2 MIMO 300 Mbps）。
7、带机量：≥2路8MP IPC。
8、支持频谱扫描、信号扫描、网桥对准、DHCP Client、SSH、NTP校时、Web远程管理、Ping工具。
9、支持日志查询，控制台日志导出。
10、支持智能频谱管理，支持故障自愈。
11、支持智能识别终端 终端准入管控。
12、支持APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维。
13、防水防尘等级：≥IP41。
14、浪涌防护：共模≥2 kV，差模≥1 kV。
15、支持≥-30℃到+60℃工作温度。
	895.81
	3,583.24

	
	CVR网络存储主机（48位盘）
	台
	1
	1、配置≥1颗64位多核处理器、≥12GB内存（可扩展至128GB）、≥1个SSD固态硬盘、≥8个风扇，风扇支持冗余温控调速。
2、支持≥1536Mbps接入带宽、≥768路视频接入性能，≥100张/S图片写入性能，≥75路2Mbps回放性能，≥200路2Mbps事件录像性能。
3、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议视频接入。
4、支持RAID5、RAID6等RAID模式。
5、支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、15TB、16TB、18TB、20TB、25TB、26TB、30TB；可接入CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。
6、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复。
7、支持定时录像、事件录像等录像方式。
8、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。
9、支持视频回放功能，正序回放、倒序回放、定位回放、倍速回放等功能。
10、★支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
11、★支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以按照之前的进度继续重建（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
12、★通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严重、警告）进行不同频率的显示（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
13、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181-2022

和Onvif视频流直存模式。
14、支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。
15、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登录，否则无法进入BMC web。
16、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。
17、机箱具备≥1个定位灯、≥1个电源灯、≥1个设备报警灯、≥1个就绪灯、≥1个网络状态灯、≥1个系统盘状态灯、≥1个硬盘状态灯。设备左右侧面各≥2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。
18、配置≥4个2.5Gb网口、≥1个IPMI管理口、≥2个USB2.0 接口、≥2个USB3.0 接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口、≥1个RS-232串口、≥4个PCI-E3.0插槽、≥48个硬盘热插拔插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源。
	33,819.77
	33,819.77

	
	30T监控硬盘
	台
	10
	1、≥30TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口。
2、缓存：≥512MB。
3、转速：≥7200RPM。
4、接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s。
5、支持≥3年质保服务。
	8,997.11
	89,971.10

	
	网络解码器
	台
	1
	1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。
2、支持≥4路HDMI输出，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC。
3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。
4、★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换场景（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒。
6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
8、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示。
9、解码能力支持≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥12路500W，或≥20路300W，或≥36路1080P，或≥72路720P及以下分辨率同时实时解码。
10、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。
11、★支持通过客户端软件将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。
13、★通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
14、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。
	8,431.17
	8,431.17

	
	46寸LCD拼接屏
	台
	4
	1、≥46英寸超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080@60Hz，响应时间≤8ms。
2、物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度≥1000：1。
3、可视角：≥160°(H)/160°(V)。
4、支持背光分区调光。
5、★支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
6、★支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动配置电视墙（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
7、支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
8、支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。
9、支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。
10、具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
11、支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
12、配套控制面板为86型开关面板，具有≥8个按键；控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。
13、★可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为≥4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
14、★通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持≥10米，控制角度范围可支持水平≥-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
15、具备能效等级为1级。
16、支持U盘播放视频、图片等多媒体文件。
17、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
18、具有视频输入接口：≥1路HDMI、≥1路DVI、≥1路USB，控制接口：≥1路RS232 IN 、≥1路RS232 OUT。
	2,880.55
	11,522.20

	
	3位操作台
	台
	1
	1.规格：采用轧钢制作,尺寸：长宽高1640mm*900mm*850mm
	5,498.08
	5,498.08

	
	监控平台服务器
	台
	1
	1、CPU：≥2颗国产化处理器，单颗核数≥16核32线程，频率≥2.4GHz。
2、内存：≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展≥2TB内存。
3、硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘，整机支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，阵列卡支持RAID0/1/10。
4、板载可选≥1个M.2插槽。
5、PCIE扩展：最大可支持≥4个PCIE扩展插槽。
6、网口：≥2个千兆电口。
7、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥7个USB 3.0接口，≥2个VGA口。
8、电源：≥800W（1+1）铂金CRPS冗余电源。
9、正版操作系统：Windows server 2016 或 CentOS 7.4及以上 或 中标麒麟 V7及以上或麒麟 或 统信。
10、集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能。
11、集成显示控制器，≥32MB显存。
12、支持系统散热风扇分区调速和PID智能调速、CPU智能调频，支持部件功耗监控技术。
13、支持多网域访问。
	13,366.51
	13,366.51

	
	薄壁钢管 JDG20
	m
	639.36
	薄壁钢管 JDG20
	21.39
	13,675.91

	
	薄壁钢管 JDG20
	m
	171.50
	薄壁钢管 JDG20
	25.31
	4,340.66

	
	双绞线缆1×Cat6-UTP
	m
	810.86
	双绞线缆1×Cat6-UTP
	4.55
	3,689.41

	
	双绞线缆1×Cat6-UTP
	m
	3124.05
	双绞线缆1×Cat6-UTP
	4.91
	15,339.09

	
	信号线 （HDMI）
	条
	4
	信号线 （HDMI）
	85.82
	343.28

	
	46寸新型模块化支架
	套
	1
	46寸新型模块化支架
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0~T5.0不等，表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
	1,023.47
	1,023.47

	
	报警主机
	台
	1
	报警主机(含总线驱动模块)
1.主机自带8个防区,可通过总线扩展240个防区总线防区可以通过单防区模块、双防区模块、8防区模块扩展。
	7,302.47
	7,302.47

	
	声光报警器(含底座)
	个
	1
	声光报警器
1.规格：标准电压:9-12VDC 标准电流：230-310mA声压指数:≥110dB/300mm
	153.01
	153.01

	
	碱性蓄电池 容量12V7AH
	个
	1
	碱性蓄电池 容量(40A·h)
1.容量(A·h):12V7AH
	123.90
	123.90

	
	中文液晶键盘
	台
	1
	中文液晶键盘
1.LCD显示屏包含防区、用户和区域名称，汉字显示屏包含用于常见命令的专用管功能键
包括状态指示（布防）/报警、布防就绪、电源和火警指示灯均清晰可见
	523.76
	523.76

	
	八防区总线模块
	个
	4
	八防区总线模块
1.直接并入两线制总线工作每个模块提供8个独立防区接入每个模块占用总线8个防区地址每路总线接口可接入15个该模块
	668.54
	2,674.16

	
	手动报警按钮
	个
	22
	1、86底盒紧急按钮。
2、防火ABS外壳材质。
3、耐压:≥125VAC、耐流:≥2A。
4、常闭NC/常开NO报警输出。
5、报警触发后必须通过专用钥匙人工复位。
	125.24
	2,755.28

	
	报警联动模块
	个
	1
	报警联动模块
	668.54
	668.54

	
	串行模块
	个
	1
	串行模块
	778.63
	778.63

	
	浪涌保护器
	套
	1
	浪涌保护器
	759.39
	759.39

	
	报警软件
	套
	1
	报警管理软件
1.规格:支持100个总线地址码输入
	22,380.17
	22,380.17

	
	薄壁钢管 JDG20
	m
	98.20
	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG20
	21.39
	2,100.50

	
	薄壁钢管 KBG20
	m
	32.00
	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG20
	25.31
	809.92

	
	塑料护套线
	m
	130.20
	管内穿塑料护套线 WDZ RVV-2×1.0mm2
	5.30
	690.06

	
	塑料护套线
	m
	657.23
	线槽配塑料护套线 WDZ RVV-2×1.0mm2
	5.83
	3,831.65

	
	塑料护套线
	m
	70.30
	线槽配塑料护套线 WDZ RVV-2×1.5mm2
	7.31
	513.89

	
	紧急报警系统调试
	系统
	1
	紧急报警系统调试
	6,408.45
	6,408.45

	
	中厚钢板 4.1～20mm
	t
	0.034
	其他钢构件制作
1.构件名称:支座
2.钢材品种、规格:∠50*50*5
	6,761.76
	229.90

	
	木材面油漆
	㎡
	3.49
	木材面油漆（踢脚线处）
1.油漆品种及遍数:防火涂料二遍
	20.61
	71.93

	
	普通铝合金固定窗安装(含中空玻璃及五金)5A+6+5A钢化玻璃
	㎡
	12.50
	普通铝合金固定窗安装
1.玻璃品种及规格:5A+6+5A钢化玻璃
2.窗框型号:1.8厚窗框
	496.65
	6,208.12

	
	铝质活动地板
	㎡
	47.14
	防静电活动地板安装 铝质
1.支架高度、材料种类:300mm
2.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板600*600mm
	337.04
	15,888.07

	
	地板支架
	㎡
	47.14
	地板支架
	498.01
	23,476.19

	
	拉丝不锈钢踢脚线
	m
	3.49
	金属踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:难燃高密度板9mm
3.面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢
	35.47
	123.79

	
	铝质活动地板
	㎡
	4.43
	踏步
1.支架高度、材料种类:300mm
2.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板600*600mm
	337.04
	1,493.09

	
	入口地面处理 主材费
	项
	1
	入口地面处理
	—
	—

	
	乳胶漆
	㎡
	164.82
	抹灰面油漆 砖墙面刷乳胶漆三遍
	27.26
	4,492.99

	
	U型轻钢龙骨
	㎡
	20.00
	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm)
1.U型轻钢龙骨
	127.26
	2,545.20

	
	微孔铝板600×600×0.8
	㎡
	20.00
	天棚方形铝板面层
1.面层材料种类:微孔铝板600×600×0.8mm
	112.55
	2,251.00

	
	不锈钢角线条
	m
	20.60
	不锈钢装饰角线条 宽度≤20mm
	14.63
	301.38

	
	除尘洁净漆
	㎡
	47.14
	除尘洁净漆
	—
	—

	
	铜芯线
	m
	10.00
	管内穿铜芯线 BVR-6mm2
	9.35
	93.50

	
	铜芯线
	m
	20.00
	管内穿铜芯线 BVR-16mm2
	22.16
	443.20

	
	接地铜带
	m
	66.70
	接地铜带 30mmx3mm
	94.66
	6,313.82

	
	等电位箱
	台
	2
	局部等电位端子联结箱
	101.74
	203.48

	
	接地网调试
	系统
	1
	接地网调试
	1,206.13
	1,206.13

	
	新建弱电手孔井
	座
	3
	1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU15砖
2.规格尺寸:500×500×700
3.盖板材质、规格:防盗型铸铁盖板及井座(荷载15KN)
4.基础、垫层：材料品种、厚度、强度等级:C15混凝土
	753.16
	2,259.48

	
	通信直线手孔检查井
	座
	1
	材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU15砖
2.规格尺寸:1000×800×1000
3.盖板材质、规格:防盗型铸铁盖板及井座(荷载15KN)
4.基础、垫层：材料品种、厚度、强度等级:C15混凝土
	1,047.09
	1,047.09

	
	通信三通手孔检查井
	座
	1
	1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU15砖
2.规格尺寸:1000×800×1000
3.盖板材质、规格:防盗型铸铁盖板及井座(荷载15KN)
4.基础、垫层：材料品种、厚度、强度等级:C15混凝土
	1,592.40
	1,592.40

	
	井字架
	座
	5
	井深≤2.0m
	—
	—

	
	壁挂式9U机柜
	台
	1
	1.规格:壁挂式9U机柜、含交换机、PDU插座、理线器、光纤熔接盒、尾纤等
2.安装方式:室内距地2米壁装
	2,905.18
	2,905.18

	
	JKX室外监控机箱
	台
	1
	1.规格:防水箱450*300*250,1.5mm厚冷轧钢板,主要电气配件:2P空气开关、电源防雷器、维修插座等
2.安装方式:距地2.5米抱杆安装
	1,508.89
	1,508.89

	
	摄像机支架
	套
	6
	1.规格:3.5m
	1,724.39
	10,346.34

	
	C25混凝土基础
	
	1.30
	1.C25商品砼
	994.18
	1,292.43

	
	红外彩色一体化快球网络摄像机
	台
	4
	1、设备由全景通道和细节通道组成，全景通道内置≥1个镜头、≥1颗白光补光灯、≥1颗红外补光灯，细节通道内置≥1个镜头、≥1颗红外补光灯，内置≥2个GPU芯片、≥2个靶面尺寸为≥1/2.8英寸传感器、≥1个RJ45接口、≥1个麦克风、≥1个扬声器，可同时输出全景视频图像和细节视频图像。
2、全景分辨率≥1920 × 1080 高清画面输出，细节分辨率≥1920 × 1080 高清画面输出。
3、补光照射距离：全景：红外≥30m，白光≥30m，细节：红外≥80m。
4、细节通道:光学变倍≥12倍;数字变倍≥16倍，最大焦距≥65mm。
5、细节通道:水平旋转范围:≥0°~350°垂直旋转范围:≥-5°~90°；全景镜头可手动调节，上下调节角度为≥7°~17°。
6、可通过客户端软件或浏览器可以发起双向语音对讲和单向语音广播。
7、当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警。
8、在全景通道下，当有目标触发区域入侵、越界、进入区域、离开区域等智能分析事件时且开启细节通道的联动跟踪抓拍功能时，可联动细节通道摄像机进行目标跟踪，可支持水平360°的目标跟踪。
9、★支持画质优先、存储优先、均衡模式、自定义≥4种编码模式:存储优先模式采用H265编码，可降低码流大小（需提供第三方检测（检验）机构出具带有CNAS或CMA标识的检测（检验）报告扫描件）。
10、全景通道、细节通道均支持人、车目标区域入侵检测，当有人或车辆进入检测区域时，可进行声光报警提示。
11、支持枪球联动功能，全景通道触发区域入侵后，细节通道可进行目标跟随。
12、★设备自带支架，支持壁装、吊装≥2种安装方式，支架支持水平360°旋转（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件）。
13、支持PoE供电。
14、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持≥512GB）。
15、内置麦克风和喇叭。
	796.22
	3,184.88

	
	红外彩色固定枪式网络摄像机
	台
	10
	1、≥400万像素筒型≥1/1.8" 传感器摄像机。
2、最低照度：彩色≤0.0005 Lux。
3、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。
4、支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间，支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。
5、可通过浏览器或客户端开启白光补光。
6、在低照环境下，开启补光灯，可识别距离30m处人体轮廓。
7、内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
8、支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。
9、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
10、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
11、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
12、支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。
13、支持DC12V或POE供电，≥IP67防尘防水设计，内置麦克风&扬声器支持语音对讲。
	665.12
	6,651.20

	
	报警按钮
	套
	1
	1、86底盒紧急按钮。
2、防火ABS外壳材质。
3、耐压:≥125VAC、耐流:≥2A。
4、常闭NC/常开NO报警输出。
5、报警触发后必须通过专用钥匙人工复位。
	43.01
	43.01

	
	塑料管 DN25mm
	m
	177.70
	塑料管埋地敷设 DN25mm
	11.61
	2,063.10

	
	塑料管 DN32mm
	m
	62.90
	塑料管埋地敷设 DN32mm
	14.61
	918.97

	
	钢管 SC25
	m
	26.60
	钢管埋地敷设 SC25
	21.95
	583.87

	
	钢管 SC32
	m
	50.00
	钢管埋地敷设 SC32
	25.04
	1,252.00

	
	七孔梅花管 DN100mm
	m
	52.00
	七孔梅花管塑料管埋地敷设 DN110mm
	27.51
	1,430.52

	
	塑料管 DN100mm
	m
	100.00
	塑料管埋地敷设 DN110mm
	36.30
	3,630.00

	
	24芯单模光缆
	m
	2200.90
	管内穿放光缆 光缆24芯
	5.60
	12,325.04

	
	塑料护套线 RVV-2×1.5mm2
	m
	10.00
	管内穿塑料护套线 WDZ RVV-2×1.5mm2
	6.78
	67.80

	
	单模光缆
	m
	112.00
	24芯室外单模光缆
	8.72
	976.64

	
	塑料护套线 RVV-3×1.5mm2
	m
	112.00
	线槽配塑料护套线 WDZ RVV-3×1.5mm2
	9.95
	1,114.40

	
	挖沟槽、基坑土方 三、四类土
	m³

	113.59
	挖沟槽、基坑土方 三、四类土
	4.36
	495.25

	
	挖沟槽、基坑土方 三、四类土
	m³
	62.87
	挖沟槽、基坑土方 三、四类土
	6.95
	436.95

	
	土方外弃
	m³
	62.87
	土方外弃
1.土方外运每增加1km
	2.04
	128.25

	
	土石方消纳 主材费
	m³
	62.87
	土石方消纳
	8.50
	534.39

	
	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土
	m³
	50.72
	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土
	23.71
	1,202.57

	
	碎石
	m³
	14.00
	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石
	155.78
	2,180.92

	
	砂
	m³
	12.48
	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂
	157.68
	1,967.85

	
	无砂大孔混凝土
	m³
	3.50
	一般回填方 回填无砂大孔混凝土
	337.50
	1,181.25

	
	C15混凝土
	m³
	2.50
	混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C15混凝土、0.1m厚
	399.63
	999.08

	
	预拌普通混凝土 C25
	m³
	1.57
	管道包封

1.混凝土强度等级:C25混凝土
	375.91
	590.18

	
	拆除沥青混凝土路面
	m³
	19.41
	拆除沥青混凝土路面
1.40mm厚沥青混凝土
2.60mm厚沥青混凝土
	65.57
	1,272.71

	
	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)
	m³
	29.12
	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)
1.150mm厚级配碎石
	7.51
	218.69

	
	拆除水泥稳定碎(砾)石、水泥稳定土基层
	m³
	58.23
	拆除水泥稳定碎(砾)石、水泥稳定土基层
1.150mm厚5%水泥稳定碎石
2.150mm厚4%水泥稳定碎石
	43.75
	2,547.56

	
	石方外弃
	m³
	106.79
	石方外弃
	9.80
	1,046.54

	
	石方外弃
	m³
	106.79
	石方外弃
1.土方外运每增加1km
	2.89
	308.62

	
	土石方消纳 主材费
	m³
	106.79
	土石方消纳
	8.50
	907.72

	
	道路级配碎石基层摊铺
	㎡
	194.10
	道路级配碎石基层摊铺
其他厚度:15cm
	31.72
	6,156.85

	
	水泥稳定碎石摊铺
	㎡
	194.10
	水泥稳定碎石摊铺
水泥含量:4%
其他厚度:150mm
	35.00
	6,793.50

	
	水泥稳定碎石摊铺
	㎡
	194.10
	水泥稳定碎石摊铺
水泥含量:5%
其他厚度:150mm
	36.21
	7,028.36

	
	普通乳化沥青
	㎡
	194.10
	透层 半刚性基层上 乳化沥青
	2.22
	430.90

	
	60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青）
	㎡
	194.10
	中粒式沥青混凝土路面 厚6cm
沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青）
	93.67
	18,181.35

	
	40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青）
	㎡
	194.10
	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm
沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青）
	67.42
	13,086.22

	
	室外AF1低压分接箱
	台
	1
	1、箱体：户外落地式低压电缆分接箱，材质不低于304不锈钢，板材厚度≥1.5mm， 防护等级不低于IP55，带防雨檐、门缝密封、防锈防腐及防盗门锁；
2、内部：按设计要求配置隔离开关、塑壳断路器等元器件，含铜母线排及N/PE端子排，   进出线回路数量及额定电流以电气施工图为准；
3、安装：落地安装，配混凝土基础，基础顶面高出室外地坪≥200mm，箱体与基础采用槽钢/角钢底座可靠固定；
4、接地：箱体设专用接地端子并与接地网可靠连接，接地电阻≤4Ω；
5、标识：张贴安全警示标识及回路编号，箱内外回路编号与图纸一致；
6、验收：符合GB 50054-2011、GB/T 7251.5-2025、GB/T 4208-2017（IP55）、GB 50168-2018、GB 50169-2016等现行国家标准，施工质量按GB 50303-2015验收。
	5,115.15
	5,115.15

	
	WDZB-YJY-1kV-4X185+1X95
	m
	910.00
	1、WDZB-YJY-1kV-4X185+1X95
2.满足设计图纸及相关规范要求
	873.82
	795,176.20

	
	WDZB-YJY-1KV-4X70+1X35
	m
	20.00
	1.WDZB-YJY-1KV-4X70+1X35
2.满足设计图纸及相关规范要求
	390.07
	7,801.40

	
	WDZB-YJY-1kV-4X150+1X70
	m
	20.00
	1.WDZB-YJY-1kV-4X150+1X70
2.满足设计图纸及相关规范要求
	774.12
	15,482.40

	
	WDZB-YJY-1kV-4X120+1X70
	m
	20.00
	1.WDZB-YJY-1kV-4X120+1X70
2.满足设计图纸及相关规范要求
	638.12
	12,762.40

	
	WDZBN-YJY-1kV-4X120+1X70
	m
	40.00
	1.WDZBN-YJY-1kV-4X120+1X70
2.满足设计图纸及相关规范要求
	638.12
	25,524.80

	
	YJY-1kV-4X150+1X70
	m
	12.00
	1.YJY-1kV-4X150+1X70
2.满足设计图纸及相关规范要求
	766.43
	9,197.16

	
	WDZ-YJY-1kV-1X16
	m
	200.00
	1.WDZ-YJY-1kV-1X16
2.满足设计图纸及相关规范要求
	21.46
	4,292.00

	
	五芯铜芯电力电缆头制作
	个
	14
	1.满足设计图纸及相关规范要求
	422.09
	5,909.26

	
	五芯铜芯电力电缆头制作
	个
	7
	1.满足设计图纸及相关规范要求
	377.53
	2,642.71

	
	五芯铜芯电力电缆头制作
	个
	7
	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm2＜截面≤120mm2
	316.60
	2,216.20

	
	五芯铜芯电力电缆头制作
	个
	4
	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm2＜截面≤70mm2
	217.08
	868.32

	
	接地角钢
	根
	1
	1.接地角钢50×50×5×2500
2.满足设计图纸及相关规范要求
	116.01
	116.01

	
	φ12圆钢
	m
	1.00
	1.φ12圆钢
2.满足设计图纸及相关规范要求
	19.12
	19.12

	
	配电箱基础
	座
	1
	配电箱基础
1.具体做法详见图纸
2.含基础、底板、井壁、盖板、模板、螺栓等
3.满足设计图纸及相关规范要求
	339.30
	339.30

	
	挖沟槽、基坑土方 三、四类土
	m³
	1.14
	挖沟槽、基坑土方 三、四类土
	4.36
	4.97

	
	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土
	m³
	0.88
	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土
1.原土回填
	23.71
	20.86

	
	土方外弃
	m³
	0.26
	土方外弃
1.废弃料品种:渣土
	15.05
	3.91

	
	土石方消纳 主材费
	m³
	0.26
	土石方消纳
	8.50
	2.21

	
	信息发布终端1
	台
	2
	1、外观要求：均采用具备抗菌特性的外壳材质，表面光滑易清洁，适配医院高频场景，坚固耐用，安全防护性良好；
2、电视机尺寸：≥55英寸
3、处理器要求：不低于八核
4、内存要求：≥2GB
5、外存储：≥32GB
6、操作系统：Android/OpenHarmony
7、分辨率：≥3840*2160
8、亮度：≥350 cd/m²
9、音频格式:MP3/WMA/AAC
10、视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
11、视频接口：≥1 路 HDMI IN 接口； 
12、音频接口：≥1 路 3.5mm 耳机音频接口，支持外接音响；
13、数据接口：≥2个USB接口；≥1个 TF 卡插槽，满足外接设备及数据扩展需求；
14、工作电压要求：220V 50Hz
15、安装方式要求：壁挂/吊挂安装
★16、支持多种文字显示，可以设置文字大小、字体、颜色、行背景色、透明度等参数。（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件，报告内容需能体现满足上述参数要求；设备检测依据须遵循GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）
★17、支持语音提示组成内容可自定义设定的组合方式进行播报，语音速度（非常快、快、标准-默认设置、慢、非常慢），数字语音读法（电报读法、常用读法）；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件，报告内容需能体现满足上述参数要求；设备检测依据须遵循GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）
	3,917.50
	7,835.00

	
	信息发布终端2
	台
	48
	1、材质结构：前框及后壳均采用具备抗菌特性的外壳材质，表面光滑易清洁，适配医院高频使用场景；
2、整机净重：≤3.1KG，轻量化设计，便于壁挂安装及后期维护；
3、电视机尺寸：≥17英寸
4、处理器要求：不低于四核
5、内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB
6、操作系统：Android/OpenHarmony
7、分辨率≥1920*1080
8、亮度≥250 cd/m²
9、音频格式:支持MP3/WMA/AAC
10、视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
11、数据接口：USB≥2
12、工作电压要求：220V 50Hz
13、安装方式要求：壁挂安装
14、叫号呼叫功能：支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报；并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息；
15、信息显示隐私保护：支持开启/关闭客户信息显示隐私保护功能。
16、为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计。
	783.39
	37,602.72

	
	信息发布终端3
	台
	10
	1、外观要求：均采用具备抗菌特性的外壳材质，表面光滑易清洁，适配医院高频场景，坚固耐用，安全防护性良好；
2、电视机尺寸：≥32英寸
3、处理器要求：不低于四核
4、内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB
5、操作系统：Android/OpenHarmony
6、分辨率≥1920*1080
7、亮度≥350 cd/m²
8、音频格式:支持MP3/WMA/AAC
9、视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10、数据接口：USB≥2
11、声音输出：不低于8Ω/5W
12、工作电压要求：220V 50Hz
13、安装方式要求：壁挂安装
14、设备支持异形素材的播放，如三角形、梯形、圆形、星形等。
15、支持接收客户端及管理端发送的文字广播内容，并自动转换为语音进行播报。
	1,463.55
	14,635.50

	
	信息发布终端4
	台
	5
	1、外观要求：均采用具备抗菌特性的外壳材质，表面光滑易清洁，适配医院高频场景，坚固耐用，安全防护性良好；
2、电视机尺寸：≥43英寸
3、处理器要求：不低于四核
4、内存要求：≥2GB
5、外存储：≥32GB
6、操作系统：Android/OpenHarmony
7、分辨率≥1920*1080
8、音频格式:MP3/WMA/AAC
9、视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
11、安装方式要求：壁挂、吊挂安装
12、具备U盘加密，支持对未授权的U 盘等移动储存设备进行隔离,USB接口具备加密传输功能,未授权的U盘插入终端无法获取数据进行播放；
13、设备支持远程管理设置，设备可通过网络实现远程关机、重启、远程截图、远程桌面查看操控、远程音量调节、远程APP安装和自动启动,远程程序升级,FTP文件远程管理,远程日志抓取、设备授权的操作；
14、信息显示：支持日常可实时展示病区床位一览表、患者信息、护理状态等基础数据，方便护士快速掌握病区整体情况。
15、弹窗提醒：支持屏幕自动弹出醒目弹窗提示，实时显示呼叫床位与呼叫类型。
	1,899.55
	9,497.75

	
	信息发布终端5
	台
	8
	1、外观要求：均采用具备抗菌特性的外壳材质，表面光滑易清洁，适配医院高频场景，坚固耐用，安全防护性良好；
2、电视机尺寸：≥32英寸
3、处理器要求：不低于四核
4、内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB
5、操作系统：Android/OpenHarmony
6、分辨率≥1920*1080
7、亮度≥350 cd/m²
8、音频格式:支持MP3/WMA/AAC
9、视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10、数据接口：USB≥2
11、声音输出：不低于8Ω/5W
12、工作电压要求：220V 50Hz
13、安装方式要求：壁挂安装
14、设备支持异形素材的播放，如三角形、梯形、圆形、星形等。
15、支持接收客户端及管理端发送的文字广播内容，并自动转换为语音进行播报。
	1,463.55
	11,708.40

	
	信息发布终端6
	台
	2
	1、电视机尺寸：≥65英寸
2、处理器要求：不低于八核
3、内存要求：≥2GB
4、外存储：≥32GB
5、操作系统：Android/OpenHarmony
6、分辨率：≥3840*2160
7、亮度：≥350 cd/m²
8、音频格式:MP3/WMA/AAC
9、视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10、视频接口：≥1 路 HDMI IN 接口； 
11、音频接口：≥1 路 3.5mm 耳机音频接口，支持外接音响；
12、数据接口：≥2个USB接口；≥1个 TF 卡插槽，满足外接设备及数据扩展需求；
13、工作电压要求：220V 50Hz
14、安装方式要求：壁挂/吊挂安装
15、终端支持跑马灯滚动字幕播放，可以设置播放效果：慢速、中速、快速，设备滚动方向支持：向左、向右、向下、向上；
16、设备支持通过网络控制终端设备执行远程开机、远程关机、远程重启、定时开关机、定时重启、远程控制、远程截图、远程桌面查看操控、远程音量调节、远程APP安装和自动启动，远程程序升级，FTP文件远程管理，远程亮度调节、远程日志抓取、下载查看、设备信息、设备授权、设备状态监测、状态统计、下载限速、终端音量、终端亮度、定时播放监控、定时刷新、终端播放模式设定、发布内容预览、自动截取所有设备当前播放画面等操作。
	6,477.55
	12,955.10

	
	施工技术服务
	
	1
	施工技术服务（含施工、安装、调试、培训等）
	—
	—


	▲二、商务条款：

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于3 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务要求
	1.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。
2.提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
3.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，中标人在接到用户维修电话后1小时内响应，24小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。如果中标人未在上述时间内作出响应,则招标人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，中标人应承担由此发生的全部费用。
4.提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	第一次付款：合同生效后，支付合同总价 30% 作为预付款；
第二次付款：采购需求中第211-217项主要设备交货并验收合格后 10 个工作日内，支付合同总价 40%；
第三次付款：项目整体交付验收合格后 15 个工作日内，支付剩余全部款项。

	报价要求
	投标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包含但不限于①货物、服务（如有）的价格；②必要的保险费用和各项税金；③成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费、人工成本、税费、利润、附加服务成本、风险预备金、售后服务等相关费用；④其他与本项目有关的一切费用，采购人不再支付任何其他费用（采购需求中有约定的，则按采购需求中要求执行）。

	其他要求
	1、项目总体要求本项目为桂林市民政精神病人康复中心智能安防系统设备采购，须建设覆盖院区主要出入口、周界、公共通道、病房楼层、医护值班区及监控中心的全方位安全防范体系，实现视频监控、出入管理、入侵报警、电子巡更、紧急对讲、智能行为分析等功能的集成与统一管理。所供设备须为全新原装正品，符合国家及行业相关标准，并与采购人现有信息化系统兼容（如有）。
2、各子系统技术要求
（一）视频监控系统
1.前端摄像机：在院区主要通道、出入口、大厅、电梯厅、病房楼层公共区、活动区等部署高清网络摄像机，分辨率不低于400万像素，支持H.265编码、宽动态、低照度及红外补光（夜间有效照射距离≥30m）。
▲2.重点区域（天台、外窗、危险物存放处、卫生间关键位等）须部署具备人员聚集、区域入侵、攀高、滞留、人员摔倒等AI智能分析功能的摄像机，分析结果实时推送监控中心并联动录像。
3.存储：采用网络硬盘录像机（NVR）或视频云存储，存储容量须满足全院所有摄像机不低于90天×24小时不间断录像（按实际摄像机数量配置硬盘，支持热插拔、RAID）；录像可追溯、可备份。
4.显示与控制：监控中心配置视频解码器/解码矩阵及液晶监视器拼接电视墙，支持多画面轮巡、单画面调看、电子地图联动。

5.管理平台：具备用户权限管理、录像检索回放、报警联动、电子地图、日志审计等功能。
（二）门禁一卡通系统
1. 主要出入口、医护通道、药房、设备机房、财务室、危化品保管室等关键部位安装门禁，支持IC卡/CPU卡及人脸识别（双因子可选）；读卡器、电磁锁/电插锁、出门按钮、门磁按现场门型配置。
▲2. 门禁控制器支持TCP/IP联网，具备防尾随、胁迫报警功能，并与消防系统联动，火警时自动释放相关门锁（断电开锁）。
3. 管理软件支持权限分级、时段控制、进出记录查询与导出。（三）（三）入侵报警系统
1. 护士站、值班室、财务室、药房、危化品保管室等部署紧急报警按钮（一键呼叫）；周界及重点房间部署被动红外/双鉴探测器。
▲2. 报警主机支持多防区、有线/无线混合接入，报警信息实时上传监控中心并联动对应视频画面与声光提示，具备布防/撤防及防破坏（防拆、断线）功能。
（四）电子巡更系统采用在线式巡更（与门禁/读卡点复用）或离线式巡更棒+巡更点，覆盖院区规定巡更路线；巡更记录可查询、统计、漏巡提醒。
（五）IP可视对讲系统病房、活动区、卫生间（关键位）部署紧急呼叫分机，与护士站/监控中心IP可视对讲主机联网，支持双向音视频通话、呼叫转移、录音录像；与报警、门禁联动。
（六）周界防范系统院区围墙周界部署电子围栏或振动光纤/张力围栏，具备入侵探测、声光报警、与视频监控联动定位功能；具备防攀爬、防跨越及断线/短路报警。
（七）监控中心及机房
1. 配置操作台、机柜、UPS不间断电源（断电后保障核心设备≥2小时）、空调、防雷接地、防静电地板等。
▲2. 配置安防综合管理平台服务器，实现各子系统统一接入、集中管理与联动。

三、线缆及辅材所有线缆（电源线、网线、控制线、光纤等）、管材、桥架、接插件须为合格产品，满足传输与防护要求，隐蔽工程符合规范；供应商须提供完整点位图、布线图及竣工资料。
四、培训与验收
1. 供应商须免费提供现场安装、调试及使用培训，使采购人操作人员熟练掌握各系统操作与日常维护。
2. 验收依据招标文件技术规格及国家相关标准逐条核验；提供设备清单、合格证、说明书、竣工图、培训记录等资料。

	三、商务条款其他要求
1.质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。
3.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
4.供应商所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标人的法律责任。
5.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。
6.供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。
7.若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
8.“采购需求”中所有▲条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，投标文件作无效处理。

	三、核心产品：第110项门口机
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	四、投标人的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见第四章《评标方法及评标标准》。

	能力或者业绩要求
	详见第四章《评标方法及评标标准》。

	五、政策性加分条件

	政策性加分条件
	详见第四章《评标方法及评标标准》。

	六、其他要求
	无

	七、进口产品说明

	进口产品说明
	□本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）

	文件或者资料名称
	公布渠道或者获取方式

	九、最高限价（元）
	人民币：叁佰肆拾捌万零捌佰伍拾捌元肆角玖分（¥3,480,858.49），投标人的投标总报价超出最高限价，其投标文件均按无效投标处理。

	十、其他说明
	采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。








附表1：节能产品政府采购品目清单
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附表2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章、投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求详见“招标公告”。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求如下：

1.联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.联合体成员（含牵头人）不得超过2家；

3.联合体各方须签订联合体协议书，明确牵头人及各方职责分工、协议合同金额比例，并作为投标文件的组成部分提交；

4.联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得同时加入其他联合体参加本项目投标；

5.联合体中标后，联合体各方应共同与采购人签订合同，并对采购人承担连带责任。

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）

3.中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】
4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，投标人应根据自身响应情况出具）

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须逐页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.投标人依法缴纳税收的相关材料[①投标文件提交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据、或提供依法缴纳税收的承诺函(格式自拟);②依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报证明资料;③从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件(格式自拟)。】;（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[①投标文件提交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证、或提供依法缴纳社会保险费的承诺函(格式自拟);②依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金;③从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件(格式自拟)。】;（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.投标人财务状况报告[①提供2025年度财务报告、或者提供银行出具的资信证明(资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止之日不超过一年)、或者提供中国人民银行征信中心出具的信用报告、或提供企业财务状况正常的承诺函(格式自拟);②投标人成立不满一年的应提供截标之日当月的前一个月的财务状况报告。】;（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

注:上述财务状况报告(或财务报告):①投标人执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注(以下称“四表一注”);②投标人执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注(以下称“三表一注”);③投标人执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注。
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

8.中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：以联合体形式投标的，上述第1-5项材料由联合体各方分别提供，并分别加盖各方公章（或电子签章）；以上标明“必须提供”的材料须加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

	
	商务文件：

1.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.投标人类似的业绩证明文件（如有，请提供）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或加盖个人CA签章），并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料须加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.项目实施方案（格式自拟）（必须提供，否则作无效投标处理）
4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供）
5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据，须加盖供应商或生产商公章（第三方检测报告或者由投标人在投标前组织的实测获得）】（如有，请提供）

6.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。（如有，请提供）
7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供）
8.培训计划（必须提供，否则作无效投标处理）

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。
特别说明：

投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	13.2
	电子投标文件的制作

1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 

3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4评审前准备 

4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包含但不限于①货物、服务（如有）的价格；②必要的保险费用和各项税金；③成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费、人工成本、税费、利润、附加服务成本、风险预备金、售后服务等相关费用；④其他与本项目有关的一切费用，采购人不再支付任何其他费用（采购需求中有约定的，则按采购需求中要求执行）
☑投标报价包含验收费用

□投标报价不包含验收费用 

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	19.2
	供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

	20.1
	投标文件递交

20.1.投标文件递交截止时间：于投标文件递交截止时间之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。

	20.2
	投标文件解密

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。

	22
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

	24.3（2）
	广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，资格评审专家可直接在线查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	25
	评标委员会的人数：5人。其中采购人代表1人，专家4人。
专家抽取方式：评审前由招标代理机构从广西壮族自治区政府采购评审专家库系统设立的专家库中通过电脑随机抽取。

	28.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	28.2
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款为非“▲”项，详见第二章、采购需求。

	29.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑综合得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按以下技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序
□随机抽取

	34.1
	☑本项目收取履约保证金。

1.采购人向中标人收取合同金额5%的履约保证金（如中标人为中小企业的，按中标金额的2%收取）。
2.履约保证金提交时限：自中标通知书发出之日起10日内（但必须在签订合同前交纳），否则，不予签订合同。
3.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人履行完合同约定权利义务事项且保修期满后无违约情况，凭《项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.履约保证金指定账户：采购人另行通知。

	35.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	37.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西达成咨询有限公司，联系电话：0773-3569998、0773-2821998，通讯地址：桂林市秀峰区滨江路18号滨江大厦5楼
现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	38.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑本项目采购代理服务费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015】299号)、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002】1980号)和《招标代理服务收费管理暂行办法》(桂价费[2005】283号)文件收费标准的30%，中标人领取中标通知书前，向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。
□固定采购代理收费       /       。
3.账户名称： 
开户名称：广西达成咨询有限公司第十一分公司；

银行账号：660000022460000016；

开户银行：桂林银行股份有限公司秀峰支行

	39.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	39.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（或CA签章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章（或CA签章）。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
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投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.9“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.10“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.11“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”
7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明：

8.1如是货物采购的：①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；若评标报价相同的，按投标报价低的确定，若投标报价也相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人投标无效。②采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若评审得分相同的，按投标报价低的确定，若投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人（注：评标办法中另有约定的中标人推荐方式，则按评标办法约定执行）。③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前①及②款规定处理。④若项目为服务类项目，则无需按上述要求执行。

8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。以联合体形式投标的，联合体任一方拥有的上述材料均视为投标人拥有（或按联合体协议分工由承担相应工作的成员提供）。
8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

8.6本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.7对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制投标文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
（7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（8）投标人之间约定中标人；

（9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.3投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正/澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
11.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.4采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2电子投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则响应无效。

特别说明：

投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

13.3本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；

（2）中标后未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3、30.4情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1 电子投标文件中须加盖投标人公章（或电子签章），并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
19.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的提交

20.1投标文件递交：具体要求见“投标人须知前附表”。

20.2投标文件解密：具体要求见“投标人须知前附表”。

20.3 电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

21. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。

21.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

21.3投标人在投标截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则不予退还其投标保证金。

四、开    标

22.开标时间和地点

22.1开标时间及地点：具体要求见“投标人须知前附表”。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23.开标程序

23.1开标准备

23.1.1.开标的准备工作由招标代理机构负责落实。

23.1.2.招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23.2开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章28.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查

24.资格审查

 24.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

 24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）。

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

27.评标原则

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

27.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

27.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.评标方法及评标标准

28.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
28.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
28.3中标候选人推荐数量为3家。

28.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

28.6 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
七、中标和合同

29 确定中标人

29.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

29.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

29.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人项目计划的，须依法承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将中标人的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。

30. 结果公告

30.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推；否则应当重新开展采购活动。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

31.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

33.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

34.履约保证金：

34.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
34.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
35.签订合同

35.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
35.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
35.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
35.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

35.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

35.6如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

35.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

37.询问、质疑和投诉

37.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
 37.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

37.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

37.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项

38.代理服务费

38.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

38.2代理服务收费标准：详见“投标人须知前附表”。

39. 需要补充的其他内容

39.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

39.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

39.3在线投标响应（电子投标）说明

39.3.1本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

39.3.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。）

39.3.3投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子投标投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的投标人需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因投标人自身设备或网络原因造成的一切后果，由投标人自行承担。

39.4监督管理机构：桂林市财政局 
电话：0773-2816067
39.5本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者中标人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章、评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
修正后的报价，投标人不确认的；
投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中的商务条款发生负偏离的；
商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
未响应招标文件实质性要求的；
属于投标人须知正文第9.2条情形的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.异常低价投标审查
（1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，由评标委员会在广西政府采购云平台在线发起询标，投标人应当在规定合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的电子澄清函及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关电子澄清函及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

6.比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
7.属于下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的

评标标准

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的相关规定提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）小微企业政策性扣除计算方法。
投标人所投标全部产品厂家被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业，且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（7）小微企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价×（1-小微企业扣除优惠比例-本国产品扣除优惠比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（8）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。
（9）价格分计算公式：
价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

	2
	技术分

（满分54分）
	技术性能（满分30分）
	评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各投标人投标文件“技术参数要求”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）投标人投标产品技术参数完全满足采购需求的得30分，重点关注参数（标注“★”的技术参数）每有1项负偏离的，扣2分；一般技术参数指标（未标注“★”或“▲”的技术参数）每有1项负偏离的，扣1分；最多扣完30分。

	
	
	项目实施方案（满分15分）
	评委根据各投标人提供的项目实施方案进行评审并独立评分。
一档(5分)：项目实施方案基本满足招标文件要求，包含基本的管理措施、实施流程等。
二档(10分)：项目实施方案详细、逻辑清晰，具备完整的管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施(包括设备运输安装保障、应急方案等)、验收方案。
三档(15分）：项目实施方案详细、逻辑清晰，具备完整的管理措施、具体详细的实施流程、能够切实实施的进度安排(各阶段进度安排措施内容完整详细)、质量保证措施（包括履约期内全程可实施的详细、完善的措施方案）、风险防范措施详尽（包括设备运输安装保障应急方案等)、详细且操作性强的验收方案。
注：未满足一档的不得分。

	
	
	培训计划

（满分9分）
	评委根据各投标人提供的培训计划进行评审并独立评分。 

一档（3分）：有简单的设备操作培训课程安排、有课程及培训内容安排。
二档（6分）在一档的基础上，有装机验收后现场提供对院方的基本培训，使院方使用人员，熟练掌握全部功能及基本维修。培训计划安排清晰合理（包括培训人员安排，培训内容安排）。

三档（9分）在满足二档的基础上，具有详细、完善的培训计划（包括培训人员安排，培训内容安排，其中培训内容包括设备功能理论培训计划、操作培训计划、设备常见问题的基本维修操作培训计划等）。对设备的操作过程中注意事项有详细指引，培训方案重难点突出，完全实现采购人培训要求。

注：未满足一档的不得分。

	3
	商务分

（满分14分）
	售后服务承诺
（满分12分）
	评标委员会根据各供应商投标文件中售后服务承诺内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期巡检(注明时间)、技术培训方案、服务期外维护方案、服务承诺等方面进行独立打分。

一档（4分）：有基础的售后服务承诺，能满足招标文件售后服务要求。

二档（8分）：售后服务承诺书中故障响应时间优于采购要求，且有应急故障解决方案和设备维护方案，供应商承诺在接到用户维修电话后1小时内响应，22小时内到达现场处理，一般情况下22小时内恢复正常使用； 

三档（12分）：售后服务承诺书中故障响应时间或者服务期限优于采购要求，有应急故障解决方案和设备维护方案，且有其他有利于项目实施、培训和售后服务的措施和证明文件，培训方案含有课时、培训内容、培训人员数量、时间安排等，供应商承诺在接到用户维修电话后1小时内响应，20小时内到达现场处理，一般情况下20小时内恢复正常使用。
注：未满足一档的不得分。

	
	
	履约能力分（满2分)
	投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩（以中标/成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称或合同标的，同一项目不得重复计分，以联合体形式投标的，联合体任一成员单位的同类销售业绩均视为投标人的业绩），每提供1个业绩得1分，最多得2分。

	4
	政策功能分（满分2分）
	（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有有效节能产品认证证书的，每项产品得1分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书为准）。满分1分。

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有有效环境标志产品认证证书的，每项产品得1分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书为准）。满分1分。

	总得分＝1＋2＋3+4


评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按以下技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。采购人也可以决定重新采购。
第五章、拟签订的合同文本

采购合同（合同主要条款及格式）
采购人（甲方）：                           
投标人（乙方）：                            
项目名称：                                  项目编号：                          
签订地点：                                  签订时间：                          
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.采购一览表
	序号
	标的物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额采购需求所应提供的货物、服务（如有），以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含但不限于①货物的价格；②货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；③运输、装卸、调试、培训、技术支持、人工、上门服务、售后服务等费用；④必要的保险费用和各项税费；⑤安装调试费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：（中标后填写）   。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  （中标后填写）    。
第五条　交付和验收
1.交付时间：  （中标后填写）    ；交付地点：       （中标后填写）      。
2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   （中标后填写）。
第七条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：  （中标后填写） 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1、资金性质；预算内资金。
2、付款方式为：

第一次付款：合同生效后，支付合同总价 30% 作为预付款；

第二次付款：采购需求中第211-217项主要设备交货并验收合格后 10 个工作日内，支付合同总价 40%；

第三次付款：项目整体交付验收合格后 15 个工作日内，支付剩余全部款项。
第九条　履约保证金
1.履约保证金金额 ：     （按分标合同金额5%收取，如乙方为中小微型企业的，按合同金额的2%收取）
注：根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，招标文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式
3.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方履行完合同约定权利义务事项且保修期满后无违约情况，凭《项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，甲方不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
4.履约保证金指定账户：
开户名称：桂林市社会福利医院
开户银行：【待填】
银行账号：【待填】
备注：
履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物质保期为 （中标后填写）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。
第十三条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
8.乙方于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及投标文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及投标文件承诺的指标要求，所有产生的费用由乙方承担，并承担政府采购虚假投标的相关法律责任。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.（乙方为联合体的，合同乙方应列明联合体各方全称并注明牵头人，由联合体各方共同加盖公章、由各自法定代表人（或授权代表）签字；联合体各方对采购人承担连带责任。合同价款支付账户以联合体协议约定为准（通常支付至牵头人账户）；履约保证金可由联合体一方或多方共同提交；发票开具主体应与联合体协议分工对应。）

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；
2.投标声明书；
3.商务条款偏离表和技术偏离表；
4.采购需求；
5.开标一览表；
6.其他合同文件。
7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。
	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章、投标文件格式

一、报价文件格式

报价文件

项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
1.投标函：
投标函

致：采购人名称：

根据贵方 （项目名称）（项目编号：          ）的招标公告，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(CA签章)] __________ 

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：
      年    月     日

2.开标一览表
开标一览表

项目名称：                  

标项名称 ：           

项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	数  量①
	单位
	单价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写）                    （小写）¥          

	


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章（或电子签章）并由法定代表人或者委托代理人签字或盖章(个人CA签章)，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章（或电子签章）或者由法定代表人或者授权委托人签字或盖章(个人CA签章)，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                    
投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                              

日期：    年   月   日

 3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为货物采购项目，货物应当由中小微企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）
附件：
关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
二、资格证明文件格式
资格证明文件
项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证；
2.投标人依法缴纳税收的相关材料

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料
4.投标人财务状况报告

5.投标人直接控股、管理关系信息表；

投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：            

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：            

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                 

 年    月    日

6.投标声明（格式后附）；

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织         项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：            

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                 

                                                  年    月    日

联合体协议书（格式后附）；

联合投标协议书格式

联合体协议书
 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份
证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）

联合体成员名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）

联合体成员名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）

……

 
年 
月 
日

8.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称[公章(CA签章)、自然人除外]： 

                               日  期：         
注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

三、商务文件格式
商务文件
项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
1.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制投标文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

8.投标人之间约定中标人；

9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：                  
       年    月     日

2.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面

投标人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：         

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
3.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及委托代理人有效身份证正反面

我已在下面签字，以资证明。
投标人[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：               

委托代理人签字或盖章(个人CA签章) ：                 

       年    月    日

注：1.法定代表人及委托代理人必须在授权委托书上签字或盖章(个人CA签章)，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人授权委托书
（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证及委托代理人有效身份证正反面扫描件
牵头人法定代表人签字[或盖章(CA签章)]：

牵头人[公章(CA签章)、自然人除外]：

日期：    年   月   日

委托代理人签字或盖章(个人CA签章)：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人及委托代理人必须在授权委托书上签字或盖章(个人CA签章)，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.商务条款偏离表格式

所投分标：     
	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：               

日  期：         
售后服务承诺（格式自拟）；

投标人情况介绍（格式自拟）

7.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：               

         年    月    日
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）

四、技术文件格式

技术文件

项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
1.设备性能配置清单
设备性能配置清单
所投分标：     
	序号
	标的的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	数量及单位
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：         

日  期：          

2.技术偏离表
技术偏离表

	项号
	标的的名称
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：           
日 期：        

3.项目实施方案
法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：           
日 期：        

4.对本项目系统总体要求的理解。
5.产品出厂标准、质量检测报告
6.投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。
常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

所投分标：     
	序号
	备品备件、专用耗材名称
	适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号
	优惠内容
	优惠单价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人签字[或盖章(个人CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：           
日 期：        

7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施

8.培训计划

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明

五、其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                    

地址：                                          邮编：                       

法定代表人/主要负责人：                                                     

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：              

地址：                                                            邮编：   
被投诉人1：

地址：                                                            邮编：   
联系人：                                                联系电话：         

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                

地址：                                              邮编：                 

联系人：                                            联系电话：              
二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                            
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                

代理机构名称：                                                              

招标文件公告：是/否公告期限：                                                

采购结果公告：是/否公告期限：                                                
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

     采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                

事实依据：                                                                  

法律依据：                                                                  

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                        
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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